==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.90
Datum  : 03.03.2023
==============================================================================

  1.) Problem bei Kommunikation mit passiven Teilnehmern (z.Bsp. SIMOCODE oder
      SEW Umrichter) behoben

  2.) Kommunikationsfehler bei X_PUT/X_GET mit einigen S7-Steuerungen behoben

  3.) Performance der RFC1006- und Webserver-Verbindungen verbessert

  4.) 

  5.) Problem with communication with passive participants (e.g. SIMOCODE or 
      SEW-converter) fixed

  6.) Communication error with X_PUT/X_GET with some S7 controllers fixed

  7.) Improved performance of RFC1006- and webserver-connections

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.89
Datum  : 15.07.2022
==============================================================================

  1.) Betriebsart "PPI-Boot-Aus" wird in Kopfzeile der WebSeite angezeigt falls 
      aktiv

  2.) Globaldatenkommunikation zwischen MPI-Bus und Netzwerk integriert

  3.) Netzwerk-Verarbeitung überarbeitet

  4.) Fehler bei Bearbeitung der TCP-Verbindung im Update-Programm behoben

  5.) TCP-Verwaltung der RFC1006-Verbindungen überarbeitet und verbessert

  6.) 100MBit Full-Duplex wird nun standardmäßig als Übertragungsmodi verwendet

  7.) 

  8.) Mode "PPI-boot-off" is displayed in the header of the web-page if active

  9.) Global-data-communication between MPI-bus and network integrated

  10.) Network-processing revised

  11.) Bug fixed when processing the TCP-connection in the update-program

  12.) TCP-management of RFC1006-connections revised and improved

  13.) 100MBit full-duplex is now used as the default transmission-mode

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.88
Datum  : 04.10.2021
==============================================================================

  1.) Verwendung mit S7-200-Steuerungen mit PPI-Protokoll verbessert

  2.) Fehler beim Überwachen von Teilnehmer mit denen kommuniziert wird mit 
      PLCVCom-Kommunikation behoben

  3.) Problem beim Empfang von Busprotokollen behoben

  4.) Routing über TIC-Treiber verbessert

  5.) TCP-Verbindung wird nach Bus-Abbruch standardmäßig geschlossen

  6.) Busparameter-Anzeige auf Startseite angepasst

  7.) Verbindungseite um Teilnehmerliste und weitere Businformationen erweitert

  8.) Module "Variablen-Steuern", "S7-Gateway/IPDeviceToS7" und "NTP-Server" nun 
      auch mit passiven Teilnehmern oder S7-200-Steuerungen mit PPI-Protokoll 
      nutzbar

  9.) 

  10.) Use with S7-200-PLC with PPI-protocol improved

  11.) Error when monitoring participants with which is communicated with 
      PLCVCOM-communication fixed

  12.) Fixed problem when receiving bus-protocols

  13.) Routing improved via TIC-driver

  14.) By default, the TCP-connection is closed after the bus is aborted

  15.) Bus-parameter display adapted on start-page

  16.) Connection-page expanded to include a participant-list and other bus 
       information

  17.) Modules "Control Variables", "S7-Gateway/IPDeviceToS7" and "NTP-Server" 
       can now also be used with passive participants or S7-200 controllers 
       with PPI-protocol

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.87
Datum  : 30.07.2021
==============================================================================

  1.) Interne Revision

  2.) 

  3.) Internal revision

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.86
Datum  : 20.01.2021
==============================================================================

  1.) SPS-Zugriffsschutz mit IP-Adressfilter integriert

  2.) Modul "S7-GATEWAY" überarbeitet, unterstützt jetzt auch "X_PUT/X_GET"

  3.) Aussetzer in der LAN-Kommunikation durch fehlerhafte Buskommunikation(en) 
      behoben

  4.) PPI-Betrieb fehlerhaft wenn zuvor Wechsel in diese Betriebsart von 
      RS232/485-Umsetzer mit fester Baudrate

  5.) Verbindungsabbruch eines passiven Teilnehmers führte bei PLCVCom-Kommunikation
      zum Geräteabsturz

  6.)

  7.) Integrated PLC-access-protection with IP-address-filter

  8.) "S7-GATEWAY"-module revised, now also supports "X_PUT/X_GET"

  9.) Dropouts in LAN-communication due to faulty bus-communication(s) 
      eliminated

  10.) PPI-operation faulty if change to this operating-mode from RS232/485-converter 
       with fixed baud rate

  11.) Disconnection of a passive participant resulted in PLCVCom-communication
       for crash

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.85
Datum  : 10.07.2020
==============================================================================

  1.) Fehler bei Verwendung des PLC-VCOMs behoben, bei der die lokale Stations-
      adresse auf 0 zurückgesetzt wurde

  2.) Anzeige und Rückmeldung von Bus-Fehlern verbessert und erweitert

  3.) Problem mit Weiterleitung beim Setzen von Werkseinstellungen behoben

  4.) Timeout für DHCP erhöht

  5.) 

  6.) Fixed a bug when using the PLC-VCOM where the local station address was 
      reset to 0

  7.) Display and feedback of bus errors improved and expanded

  8.) Fixed problem with forwarding when setting factory settings

  9.) DHCP timeout increased

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.84
Datum  : 18.03.2020
==============================================================================

  1.) Probleme beim in den Bus gehen behoben

  2.) Überarbeitung der Betriebsarten

  3.) RFC1006-Verbindungen konnten durch das Ändern der Konfiguration beendet
      werden

  4.) S7-Gateway um Modus für aktives PUT/GET erweitert

  5.)

  6.) Fixed problems when getting on the bus

  7.) Revision of the operating modes

  8.) RFC1006 connections could be terminated by changing the configuration

  9.) S7-Gateway extended by mode for active PUT/GET

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.83 !
Datum  : 20.02.2020
==============================================================================

  1.) Namensrückgabe bei Profinet und aktivem DHCP verbessert

  2.) Konfig-Parameter für leichtere Konfiguration überarbeitet

  3.)

  4.) Return value for device-name for Profinet and active DHCP improved

  5.) Config parameters for easier configuration revised 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.82 !
Datum  : 10.12.2019
==============================================================================

  1.) Fehlerhafte Rückmeldung der Checksumme behoben

  2.)

  3.) Incorrect feedback of checksum revised

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.81 !
Datum  : 06.12.2019
==============================================================================

  1.) Problem mit "Dauerhaft-im-Bus" zusammen mit dem PC-Adapter-Auto-Treiber und 
      Verwendung des PLC-VCOMs behoben

  2.) 

  3.) Problem with "Always in Bus" together with PC-Adapter-Auto-driver and the
      use of PLCVCom solved

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.80
Datum  : 03.04.2019
==============================================================================

  1.) Option "Dauerhaft im Bus" als Werkseinstellung gesetzt

  2.) Firmware-Updates bei laufender Kommunikation sind nun möglich

  3.) Lesen von Status-Informationen mit TIC während laufender Kommunikation
      ist nun möglich

  4.) Anzeige des Konfiguration-Menu überarbeitet

  5.) Anzeige des Verbindungen-Menu überarbeitet

  6.)

  7.) Option "permanently in the bus" belongs to the Default-settings

  8.) Update of the firmware while running communication now possible

  9.) Reading of status-informations with TIC now possible while running 
      communications

  10.) Display of configuration-dialog revised

  11.) Display of connections-dialog revised

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.79
Datum  : 13.02.2019
==============================================================================

  1.) Optionen "IPDeviceToS7", "Variablen-Steuern" und "Watchdog"  jetzt als
      Standard enthalten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.78
Datum  : 22.01.2019
==============================================================================

  1.) Hinweise bei fehlerhafter Konfiguration über den Webserver integriert

  2.) MPI-Kommunikations-Verbindung zu eigener lokaler MPI-Adresse wird nicht 
      aufgebaut. Dadurch ist das Modul über LAN erreichbarer.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.77
Datum  : 09.11.2018
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit "IP-Treiber an S7-LAN" auf gesteckter VIPA-SPS führte
      zu keinem Erfolg. Bei Siemens-Steuerungen ist Kommunikation ohne Probleme
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.76
Datum  : 14.09.2018
==============================================================================

  1.) Paneltransfer bricht seit V2.73 beim Verbindungsaufbau mit Zugriffsfehler
      ab.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.75
Datum  : 07.09.2018
==============================================================================

  1.) Über den WebServer ist einstellbar, ob die TCP-Verbindung beim Abbruch 
      der MPI-Verbindung, geschlossen werden soll. So wird ein zu langer Timeout
      der Kommunikation vermieden und der Kommunikations-Partner kann darauf
      entsprechend reagieren.

  2.) Initialisierung der Parameter bei den Bus-Profilen überarbeitet.

  3.) Suche nach passiven Teilnehmern fand nicht immer alle möglichen, sie
      wurde überarbeitet.

  4.) Kommunikation mit der IP-S7-LINK-DLL wieder möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.74
Datum  : 23.04.2018
==============================================================================

  1.) Ethernet-Kommunikation überarbeitet

  2.) Problem bei schneller Wechsel von Verbindungsabbau zu Verbindungsaufbau
      behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.73
Datum  : 21.03.2018
==============================================================================

  1.) Bei aktivierter Konfiguration "Umsetzen von Rack/Slot aus TSAP auf 
      BUS-Adresse" konnte parallel nicht mehr über den TIC kommuniziert werden.

  2.) Rack/Slot-Parameter werden bei Standard-Kommunikationen ab sofort 
      standardmäßig ignoriert. Diese Funktion ist im Konfigurationsmenu
      abschaltbar.

  3.) PUT/GET-Verbindungen von S7-300/400/1200/1500 jetzt auch mit spezifizierter
      und unspezifizierter Verbindung möglich. Es werden TSAP größer 0x10 bis
      0x1F unterstützt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.72
Datum  : 26.01.2018
==============================================================================

  1.) Fehlerhafte Anzeige und Speicherung von Sonderzeichen bei Quell-/Ziel-
      TSAP (S7-Gateway) und Start-/Ende-Sequenz (IPDeviceToS7) behoben

  2.) IP-Adressen-Feld wird bei Auswahl von "IP-Passiv" (IPDeviceToS7) nun 
      deaktiviert, da die IP-Adresse in diesem Modus keine Bedeutung hat.
      IPDeviceToS7 reagiert auf alle IP-Adressen.

  3.) Automatische Konvertierung zwischen Text und Hex-Darstellung bei 
      Quell-/Ziel-TSAP (S7-Gateway) integriert

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.71
Datum  : 17.03.2017
==============================================================================

  1.) interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.70
Datum  : 15.11.2016
==============================================================================

  1.) Suche nach Erreichbaren Teilnehmern verbessert

  2.) Kommunikation zu S7-200 und passiven Teilnehmern verbessert

  3.) Probleme bei der Umsetzung von Rack/Slot aus der TSAP auf Busadresse behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.69
Datum  : 29.06.2016
==============================================================================

  1.) Erreichbare Teilnehmerliste bzgl. fehlender Teilnehmer überarbeitet

  2.) Routingfunktion des S7LAN korrigiert. Es wird nur geroutet wenn eine 
      S7-Subnetz-ID im Modul hinterlegt ist und diese nicht identisch ist
      mit der Ziel-S7-Subnetz-ID.

  3.) Netzwerk-Kommunikation überarbeitet

  4.) Kommunikationsabbrüche bei serieller Kommunikation (PLCVCOM) behoben

  5.) Probleme beim Verbindungsaufbau und Paneltransfer behoben

  6.) Fehler beim schreiben der NTP Zeit in SPSen behoben

  7.) Probleme bei der Verbindung mit S7LAN Link behoben

  8.) Probleme bei Dauerhaft im Bus, dass Geräte sich erst mit der ersten
      Kommunikation am Bus anmelden, behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.68
Datum  : 12.05.2016
==============================================================================

  1.) Verbindungsaufbau auf dem Bus wurde nochmals überarbeitet.

  2.) Firmware-Transfer wurde überarbeitet, konnte bei 2,2% stehen bleiben.

  3.) Panel-Transfer 2nd Generation wurde nochmals überarbeitet, da der Transfer
      beim Start gleich abbrach.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.67
Datum  : 22.04.2016
==============================================================================

  1.) Gateway-Option: Verbindungsprobleme zur SPS behoben

  2.) Der Firmware-Transfer wurde komplett auf TCP-Kommunikation umgestellt, so
      dass der UDP-Port 292 nicht mehr benötigt wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.66
Datum  : 15.04.2016
==============================================================================

  1.) Netzwerk-Kommunikation überarbeitet

  2.) Durch interne Endlosschleife konnten Kabel nicht mehr über LAN erreichbar
      sein, es half nur ein Neustart des Kabels.

  3.) Kommunikationsprobleme bei Paneltransfer 2nd-Generation bei 12MBaud 
      behoben

  4.) Web-Server: Konfigurations-Seite bzgl. Auswahlmasken überarbeitet

  5.) Umstellung Sommer-/Winterzeit der NTP-Option korrigiert

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.65
Datum  : 19.02.2016
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit Sinumeric-Steuerungen überarbeitet

  2.) Während aktiver Konfiguration "Bus-Adresse aus TSAP" kann jetzt parallel
      mit TIC-Treiber kommuniziert werden.

  3.) Aktive Konfiguration "Dauerhaft im Bus" konnte die Konfiguration des 
      Moduls stören.

  4.) Bei aktiver "NTP"-Option mit falsch gesetzter Bus-Baudrate konnte das Gerät
      nicht mehr angesprochen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.64
Datum  : 12.01.2016
==============================================================================

  1.) Parallele Kommunikation mit mehreren Teilnehmern verbessert

  2.) NTP-Option setzte fehlerhafte Uhrzeit, wenn NTP-Server nicht erreichbar 
      war.

  3.) Eingabe/Verwendung von Netzwerkadressen die mit "0." beginnen ist nicht 
      mehr möglich

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.63
Datum  : 08.10.2015
==============================================================================

  1.) NTP-Option: Fehler in Sommer-/Winter-Zeit-Umschaltung behoben.

  2.) Option "Dauerhaft im Bus" überarbeitet. Bei aktiver Option und unpassender
      Baudrate zum Bus war das Gerät nicht mehr über LAN ansprechbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.62
Datum  : 21.09.2015
==============================================================================

  1.) Netzwerkkommunikation für große Datenmengen wie bei Transfer von Panel der
      2nd-Generation überarbeitet

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.61
Datum  : 29.05.2015
==============================================================================

  1.) Option "Dauerhaft im Bus" überarbeitet. Das Gerät ist sofort nach dem
      Setzen der Option und Speichern im Gerät im Bus.
      Achtung: Sobald Option aktiv, wird mit den eingestellten Busparametern 
      zum Bus verbunden!

  2.) Probleme beim Verbindungsaufbau und Kommunikation mit FM-Baugruppen 
      behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.60
Datum  : 21.05.2015
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme bei Transfer mit 2nd. Generation von KPT-Panel 
      behoben.

  2.) Kommunikationsprobleme mit ProDave behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.59
Datum  : 16.03.2014
==============================================================================

  1.) Status Baustein parallel mit Gateway-Option/IPDeviceToS7 führte zu
      Kommunikationsabbrüchen

  2.) Probleme bei serieller Kommunikation mit 38K4 und PC-Adapter-Treiber von 
      Siemens behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.58
Datum  : 14.02.2014
==============================================================================

  1.) Option: "Dauerhaft im Bus" eingefügt

  2.) Gateway-Option wurde überarbeitet

  3.) Option "IPDeviceToS7" integriert

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.57
Datum  : 21.01.2014
==============================================================================

  1.) interne Revision

  2.) Bei eingetragener Ziel-CPU-Adresse im RFC1006-Menu werden die 
      Rack/Slot-Informationen ignoriert und nur mit diesem Parter kommuniziert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.56
Datum  : 20.12.2013
==============================================================================

  1.) Für diese Firmware-Version wird der TIC V2.07 zwingend benötigt!

  2.) Kommunikation mit Comfort Panels (z.B. KTP400/TP1200) implementiert. 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.55
Datum  : 27.11.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit passiven Teilnehmern (z. Bsp. Sinamics CU240-2DP) 
      überarbeitet

  2.) Suche von passiven Teilnehmern mit TIA Portal überarbeitet

  3.) Absofort können Namen direkt im TIC - Interface-Konfigurator gesetzt werden

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.54
Datum  : 30.10.2013
==============================================================================

  1.) S7-200 mit aktiven NET WRITE/READ werden in der Teilnehmersuche wieder 
      angezeigt, die Kommunikation mit der Baugruppe ist ebenfalls wieder 
      möglich.

  2.) Parallelkommunikation von Programmiertools überarbeitet

  3.) Betreffzeile der E-Mail der Option "9352-VAST" ist mit bis zu 32 Zeichen 
      editierbar.

  4.) Hochlaufzeit bei aktiver E-Mail der Option "9352-VAST" verringert

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.53
Datum  : 01.08.2013
==============================================================================

  1.) Verbindungsaufbau bei RFC1006-Kommunikation verbessert.

  2.) Durch das Freischalten der NTP-Option in V2.51 wurde diese auch automatisch
      aktiviert. Folge sind Kommunikationsprobleme zur angeschlossenen 
      SPS-Steuerung sowie dem Modul selbst wenn es auf einer SPS steckt. Ein Update
      von V2.50 und älter nach V2.53 funktioniert korrekt (Option freigeschaltet 
      und deaktiviert).

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.52
Datum  : 16.07.2013
==============================================================================

  1.) Reaktionszeit bei Ping-Anfragen überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.51
Datum  : 11.07.2013
==============================================================================

  1.) S7-Gateway und NTP-Option in Lieferumfang enthalten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.50
Datum  : 05.07.2013
==============================================================================

  1.) Option "Steuern Variable" beinhaltet keine E-Mail-Alarmierung! Diese 
      Funktionalität gibt es nur im S7-LAN-Modul.

  2.) Anzeige nicht gefundener CPUen oder Operanden in Steuern Variable 
      überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.49
Datum  : 02.07.2013
==============================================================================

  1.) Die Suche nach "Erreichbare Teilnehmer" über PLCVCOM ohne RFC1006 ist 
      wieder möglich.

  2.) Problem bei der "Erreichbare Teilnehmer"-Suche mit passiven Baugruppen
      behoben.

  3.) Die Seriennummer wird ab sofort auf der Startseite der WebSeite angezeigt

  4.) Option "Steuern Variable" um Sollwertüberwachung erweitert, es wird je 
      nach Zustand die Tabellenausgabe farblich hinterlegt.

  5.) Option "Steuern Variable" um E-Mail-Alarmierung erweitert. Bei Erreichen
      des Sollwerts wird eine E-Mail verschickt.
      ! Diese Option ist bei MPI-LAN nicht verfügbar !

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.48
Datum  : 05.03.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit S7-400-SPS-Steuerungen mit Rack/Slot aus TSAP
      behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.47
Datum  : 04.02.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit höheren Bus-Baudraten 3M, 6M und 12MBaud behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.46
Datum  : 21.09.2012
==============================================================================

  1.) Zur Kommunikation wird Step7-Direkttreiber V1.27 und aktueller benötigt.

  1.) Panneltransfer in OP27 jetzt möglich.

  2.) Probleme beim Verbindungsaufbau mit RFC1006 behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.45
Datum  : 06.09.2012
==============================================================================

  1.) Wechseln der Stationsadresse in der PG/PC-Schnittstelle mit PLCVCOM (RFC1006)
      jetzt möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.44
Datum  : 24.08.2012
==============================================================================

  1.) Verbinden mit direkt gesteckter CPU mit RFC1006 wurde überarbeitet.

  2.) Probleme mit vergrößertem Busparameter Tslot behoben.

  3.) Probleme bei Diagnose, wenn nicht auf den BUS gesteckt, wurden behoben.

  4.) Konfigurationsdaten laden in Stationen verbessert, jetzt mit Rack/Slot 
      möglich. Dazu wird Step7-Direkttreiber V1.25 und aktueller benötigt.

  5.) Kommunikation mit S7-200 überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.43
Datum  : 17.02.2012
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation zu passiven Teilnehmern%L- weiter verbessert.

  2.) Kommunikation mit der AED-Profibus Software und Direkttreiber V1.23 ist
      jetzt möglich.

  3.) %L+Routing%L- zwischen S7-Subnetzen wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.42
Datum  : 06.02.2012
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation mit passiven Baugruppen%L- und S7-200 überarbeitet.

  2.) %L+Setzen von Profibus-Slaveadressen%L- überarbeitet.

  3.) Kommunikationsproblem mit V5.0-Protokoll behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.41
Datum  : 25.08.2011
==============================================================================

  1.) %L+PROFIBUS-Adresse an Passive Teilnehmer vergeben%L- ist jetzt mit Direkttreiber
      V1.21 möglich.

  2.) %L+Verbindungsaufbau und Erreichbare Teilnehmersuche bei Passiven Teilnehmern%L- 
      verbessert.

  3.) %L+Kommunikation mit MicroMaster Antriebe verbessert%L-

  4.) MPI-LAN %L+ist jetzt über den S7-IFC%L- V1.11 bzgl. Busparameter und Booteinstellung
      parametrierbar.

  5.) %L+Kommunikation bei "Projekt ins PG laden" mit der Starter%L- Software behoben

  6.) %L+Gratuitous-Arp überarbeitet%L-

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.40
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation mit Sinamics (CU310/CU320) und MicroMaster-Antriebe%L- 
      überarbeitet.

  2.) %L+Kommunikationsprobleme mit der Gateway-Option behoben%L-.

  3.) %L+Betriebsart%L- zwischen S7-200, S7-300/400 MPI, S7-300/400 DP, RS232/485-Umsetzer
      und Manuell zur einfacheren und schnellen Konfiguration auswählbar.

  4.) %L+Kommunikation mit S7-200%L-, die mit Hilfe von NET-Read/Write Datenaustausch 
      betreibt, überarbeitet.

  5.) %L+Probleme beim Speichern der Konfiguration über die WebSeite behoben%L-.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.39
Datum  : 14.12.2010
==============================================================================

  1.) %L+Sinamics-Unterstützung für PLCVCom-Kommunikation%L-

  2.) %L+Web-Interface Internet-Explorer 8.0 kompatibel%L-

  3.) %L+NTP-Option: Uhrzeit direkt in SPS-Steuerung schreiben%L-

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.38
Datum  : 11.11.2010
==============================================================================

  1.) Automatisches Umsetzen Rack/Slot-Nummer im TSAP auf Station im Bus schaltbar

  2.) Panneltransfer in Betriebsart "Manuell" optimiert

  3.) Zyklisches Löschen ARP-Tabelle

  4.) %L+Option "NTP-Server"%L-: Uhrzeit von NTP-Server in S7 (wahlweise direkt oder DB)

  5.) %L+Gratuitous-ARP schaltbar%L-

  6.) %L+Kommunikation bei höheren Bus-Baudraten optimiert%L-

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.37
Datum  : 24.09.2010
==============================================================================

  1.) %L+Option "NTP-Server"%L- integriert. Modul holt sich von einem Zeitserver und
      schreibt diese im ASCII-Format in einen freidefinierbaren DB in der SPS.

  2.) Kommunikationsabbrüche bei Parallel-Kommunikationen behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.36
Datum  : 21.07.2010
==============================================================================

  1.) NEUES Webinterface integriert. !!! Vorsicht: S7-Subnetz-ID bezeichnet 
      jetzt das Lokale-Subnetz !!! Früher bezeichnete die S7-Subnetz-ID das 
      Ziel-Subnetz, jetzt das Lokale-Subnetz.

  2.) Im Display war das Menu "DHCP" nicht anwählbar, es wurde übersprungen.

  3.) Kann die Zieladresse einer Gateway-Verbindung nicht im Bus gefunden werden,
      so wird die Verbindung nach drei Verbindungsversuchen und neun Leseversuche 
      abgebrochen.

  4.) Kommunikation zwischen Software "HMI-Startup" und Sinumerik-Steuerung 
      über Direkttreiber V1.20 und S7-LAN jetzt möglich.

  5.) Routing jetzt auch über RFC1006-Verbindungen möglich.

  6.) Teilnehmersuche bei passiven Baugruppen wurde optimiert.

  7.) Baudraten-Erkennung des Busses wurde optimiert.

  8.) DHCP-Betrieb überarbeitet, das Kabel bezog nicht von jedem Server eine
      IP-Adresse.

  9.) Konfiguration und Beobachten der zu steuernden Variablen ist jetzt auch
      mit Firefox möglich.

  10.) Es können jetzt auch einzelne Bits in "Status/Steuern Variable" verwendet 
      werden.

  11.) Das Abspeichern von mehr als fünf Variablen in "Status/Steuern Variable"
      ist jetzt möglich.

  12.) Unterstützung von passiven Baugruppe

  13.) Probleme mit parallelen RFC1006 Verbindung im Zusammenhang mit einer
      eingetragenen aktiven Gateway-Verbindung sind behoben.

  14.) Nach Anschließen des MPI-LAN ans Ethernet wird ein ARP versandt.

  15.) Jetzt kann im WebBrowser auch "PG/PC ist einziger Master" aktiviert
      werden. Dies ist notwendig z. Bsp. bei S7-200-Kommunikation als S7-200-CP.

  16.) Gateway-Option: Es können jetzt auch "aktive" Verbindungen über einen 
      Router aufgebaut werden.

  17.) Kommunikationsabbrüche bei mehreren Verbindungen parallel behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.35
Datum  : 03.03.2009
==============================================================================

  1.) Die Änderung einer Konfiguration per WebBrowser meldete "Daten übernommen"
      obwohl die Daten nicht geschrieben waren. Jetzt wird nach dem Schreiben
      nochmals geprüft.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.34
Datum  : 16.02.2009
==============================================================================

  1.) Transfer in TP170A mit WinCC flex 2008 war nur einmalig möglich. Weitere
      Transfer nur nach Neustart des Kabels.

  2.) S7Technologiesoftware V4.1 und PLCVCom: eingeschalteter ON/OFFLinevergleich 
      über mehrere Antriebe bleibt bei 95% stehen. Ebenfalls bricht die Kommunikation
      teilweise ab.

  3.) Die S7-Subnet-ID wurde nicht korrekt bearbeitet, wenn sie den Wert 
      FFFF:FFFF/0000:0000 hatte und noch Routing-Info mitgeschickt wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.33
Datum  : 10.09.2008
==============================================================================

  1.) Ein in der Betriebsart "PPIUSB96" befindliches Tele-Service und zusätzlich
      aktiviertem "Daten sperren" konnte nicht mit dem MPI-Kabelmanager 
      aktualisiert werden.

  2.) Der Parallelbetrieb von Step7-Software und Starter-Software führte zu
      Kommunikationsabbrüchen.

  3.) Die Betriebsarten "PPISER96" und "PPISER19" können nur auch durch den
      MPI-Kabelmanager auf das Standard-MPI-Protokoll umgeschaltet werden. Bei
      "PPILAN96" und "PPILAN19" war dies bereits möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.32
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) SEW Antriebe per MPI_DP_PPI Treiber ansprechen, manchmal Kommunikationsabbruch

  2.) Protokoll- und Timeoutverarbeitung korrigiert

  3.) PPI9K6/PPI19K2/SONDLAN funktionierte seit V 2.41 nicht mehr

  4.) Kommunikationsabbrüche bei mehreren Verbindungen zu 2 Stationen über
      USB-Kommunikation nach längerer Laufzeit behoben.

  5.) In der Sonder-LAN-Einstellung unter Konfig/Mode wurde bei Parität, 
      wenn "odd" ausgewählt und gespeichert wurde "even" eingestellt und 
      umgekehrt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.31
Datum  : 14.07.2008
==============================================================================

  1.) Der Urloader enthält jetzt textuell im Code seinen Namen. 

  2.) Kommunikationsabbrüche bei Zugriffe auf die MicroMaster 4x0 (z.Bsp. 420)
      in Verbindung mit der Starter-Software wurden behoben.

  3.) Der Aufbau einer Verbindung zu einer CPU funktionierte nicht immer.

  4.) Der Zugriff auf Movitrac über PFB21 funktionierte nicht. Dieser Zugriff ist
      nur mit dem MPI_DP_PPI-Treiber möglich!

  5.) Das Laden eines Betriebssystems eines OP73 funktionierte nicht korrekt.

  6.) Der Firmware-Transfer eines MP370 geht nur über die Breakout-Box, da
      nur dort der Bus (MPI oder Profibus) mit korrekten Pinning aufgelegt ist.
      In den Einstellungen des Pannels muß bei "Schnittstelle2" dann entsprechend
      MPI/Profibus ausgewählt sein.

  7.) Der Zugriff über Profibus mit Graph7 war stockend, brach teilweise nach 
      kurzer Zeit ab.

  8.) Menu des integrierten WebServers auf zukünftige Funktion mit zuschaltbarem
      stärkerem Bus-Abschluss vorbereitet.

  9.) Zugriff auf eine S7-314 (älterer Bauart) per RFC1006 gingen noch "Zielsystem => 
      erreichbare Teilnehmer" und die Anzeige des Wortes "Bausteine", aber es
      wurde kein Inhalt des baustein-Containers angezeigt.

  10.) Das Aufstecken des extern versorgten Gerätes auf einen Bus mit anderen
      Parameter führte zu einer Bus-Störung. Das Gerät gab sich selbst immer
      ein Token obwohl "PG/PC ist einzigster Master" nicht aktiviert war.

  11.) In der Kommunikationsart "RFC1006" war kein Routing möglich.

  12.) In der Kommunikationsart "RFC1006" beim Zugriff auf eine S7-22x wurde
      der Bus nicht getrieben, somit konnten keine Teilnehmer angezeigt werden.

  13.) Ein "Versionscheck" durch den MPI-Kabelmanager führte auf Grund eines
      Codierungsfehlers zu Fehlermeldungen.

  14.) Ein Firmware-Update nach Setzen der Werkseinstellung und aktivieren 
      von "Daten Sperren" führt zu einer Endlos-Neustart-Schleife.

  15.) Der NotLoader wurde nochmals überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.30
Datum  : xx.xx.2008
==============================================================================

  1.) interne Testversion

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.29
Datum  : 09.04.2008
==============================================================================

  1.) Das Urloader-Brenn-Programm konnte anschließend keine Firmware mehr 
      updaten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.28
Datum  : 25.03.2008
==============================================================================

  1.) Zugriff auf den integrierten WebServer auch über Port 8080 (ProxyServer) 
      jetzt möglich.

  2.) Kommunikationsabbrüche in Verbindung mit einer ET200S behoben.

  3.) Abbruch/Stocken im Status_Baustein bei schnelleren Rechner behoben.

  4.) Anzahl der Tx/Rx-Frames werden nun in der ST.HTM oder unter "Info" => "Meldungen"
      angezeigt.

  5.) Die maximalmögliche Anzahl der zu empfangenden Zeichen "Windows-Size" 
      wird nun entsprechend des freien Speichers sowie der offenen Verbindungen
      berechnet und verwendet.

  6.) In der ST.HTM wurde auch die Anzeige der IP/MAC-Adresse sowie eine 
      Speicherausgabe integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.27
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Fehleranzeige im Display: Wenn der selbe Fehler seit dem letzten Anzeigen
      nochmals auftritt wird jetzt in der 2. Zeile im letzten Zeichen ein "*"
      ausgegeben.

  2.) Wenn der LAN-Controller initialisiert wird, wird nach der Konfiguration diese
      durch zurücklesen überprüft und ggfls. nochmals übertragen.

  3.) Es wird nun im Display alle 3 Sekunden angezeigt, wenn der LINK-Status
      unterbrochen wurde. Und zwar in der 2. Zeile im letzten Zeichen.
      Letztes Zeichen = Leer (Blank): LINK-Status vorhanden.

  4.) Zugriffe auf den Profibus DP mit Baudrate 1M5 konnten zu einem Abfallen der
      Ausgänge der SPS führen.

  5.) PPI-Multimaster-Kommunikation funktionierte nach dem Ändern der PPI-Baudrate
      nicht mehr.

  6.) Durch zweimaliges Versenden der Versionsnummer beim Hochfahren wurde ein
      LANSendFehler ausgelöst.

  7.) Bei einer Abfrage der internen Flags mit dem MPI-Kabelmanager wird nun diese
      Information aus dem Flash anstatt RAM gelesen. 

  8.) Checksummen der Firmware aus dem Konfigurationsbereich verschoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.26
Datum  : 01.02.2008
==============================================================================

  1.) Interne Überwachung der IP-Adresse integriert, so daß selbst bei Fehler
      im Speicher eine IP-Adresse wie 0.0.0.0 nicht möglich ist. Dann wird 
      automatisch die Default-IP-Adresse 192.168.1.56 verwendet.

  2.) Teilweise konnte es passieren, daß das Modul mitten in der Kommunikation
      hängen blieb. Erst nach einem Neustart war eine Kommunikation wieder
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.25
Datum  : 14.01.2008
==============================================================================

  1.) Die Option "Status/Steuern Variable" im WebBrowser funktionierte nicht
      mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.24
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart "PPI-Multi" konnte die Suche nach möglicherweise
      vorhandenen Teilnehmer mit der MicroWin-Software V4.0 stehen bleiben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.23
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Der Konfigurationsspeicher wurde anders aufgeteilt und verwaltet. Das 
      NotLoaderBrennProgramm wurde entsprechend angepaßt.

  2.) Teilweise wurde nach Neustart einer Konfigänderung der falsche Bustyp 
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.22
Datum  : 30.11.2007
==============================================================================

  1.) Das Herunterfahren der Runtime eines TP170A funktionierte nicht in der
      RFC1006-Betriebsart.

  2.) Das Übertragen einer Konfiguration in ein TP170A/TP177A funktionierte
      nicht in der RFC1006-Betriebsart.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.21
Datum  : 05.11.2007
==============================================================================

  1.) Der Zugriff mit dem OPCmanager über den Treiber "S7-LAN (Lite)" funktionierte
      nicht korrekt.

  2.) Wenn bei aktiver TS-Funktion die MPI-Baudrate und das Profil über die 
      Tastatur geändert wurden, war anschließend keine stabile Kommunikation
      möglich. 

  3.) Bei aktiver MPI-Baudratenerkennung wurde bei einer SPS-Steuerung die länger
      zum Hochlaufen benötigte wie das TeleService selber eine Default-Baudrate
      von 187.5 KBd gesetzt und eine Kommunikation war anschließend nicht mehr 
      möglich.

  4.) Bei einer Passworteingabe über die integrierte Tastatur wird jetzt an
      erster Stelle eine "0" als Vorgabe angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.20
Datum  : 10.10.2007
==============================================================================

  1.) Zugriffe auf eine S7-22x in der Betriebsart RFC1006 waren nach Beendigen
      eines Status Baustein nicht mehr möglich. Es musste die Kommunikation 
      komplett neu aufgebaut werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.19
Datum  : 04.10.2007
==============================================================================

  1.) RFC1006-Zugriff (entspricht dem Zugriff auf einen CP243) bei S7-22x 
      implementiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.18
Datum  : 20.09.2007
==============================================================================

  1.) Der Neustart des NC-Teils einer S7-Sinumerik mit der Software "HMIAdvanced"
      funktionierte nicht korrekt.

  2.) Protokolle, die V3.0-Protokolle gekapselt hatten, wurden nicht korrekt
      verarbeitet.

  3.) Bei einem möglichen Verbindungsaufbau über RFC1006 kann nun vorab die 
      vorhandene Bus-Konfiguration angefordert werden ohne daß das LAN-Kabel
      in den Bus gehen muß. Ansonsten wurde eine bereits bestehende 
      RFC1006-Kommunikation abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.17
Datum  : 20.08.2007
==============================================================================

  1.) Teilweise wurde in Verbindung mit der RFC1006-Kommunikation des PLCVCom 
      fälschlicherweise geroutet und somit kam keine Verbindung zustande.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.16
Datum  : 17.08.2007
==============================================================================

  1.) Seit V2.12 war manchmal kein Zugriff auf eine S7-Steuerung über RFC1006
      möglich. Dies ist teilweise CPU-abhängig und liegt im Handling der Ziel-
      und Quell-SAPs.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.15
Datum  : 14.08.2007
==============================================================================

  1.) Seit V2.12 konnte nach einer gesetzten Gateway-Adresse nicht mehr auf das
      Kabel zugegriffen werden. Erst das Rücksetzen in die Werkseinstellung 
      läßt eine Kommunikation wieder zu.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.14
Datum  : 09.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung des OPCmanager war Fehlerhaft.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.13
Datum  : 03.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung für den OPCmanager mit Treiber "S7-LAN lite" für S7-200-Mode
      implementiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.12
Datum  : 25.07.2007
==============================================================================

  1.) Das Setzen der Gateway-Adresse und Subnet-Maske mit dem MPI-LAN-Manager
      während aktiviertem DHCP-Betrieb war nicht möglich.

  2.) Die hinterlegte Gateway-Adresse wird jetzt bei der IP-Kommunikation mitverwendet.

  3.) Parallele S7-Gateway-Kommunikation zu einer RFC1006-Kommunikation brach 
      nach kurzer Zeit Kommunikation ab. Teilweise war sogar ein Verbindungsaufbau
      nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.11
Datum  : 03.07.2007
==============================================================================

  1.) In der RFC1006-Kommunikation konnte es Kommunikationsabbrüchen kommen.

  2.) Kommunikationsprobleme beim Verbindungsaufbau eines S7-GATE behoben.

  3.) Im Menubaum "Konfig" -> "Mode" wurde bei der Einstellung "PPIMulti" nicht
      mehr auf das Ausgangsmenu zurückgesprungen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.10
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Die Meldungen "ErCodes<XX>" können nun zu/abgeschaltet werden. Die anderen 
      Fehlermeldungen werden trotzdem über den MPI-Kabelmanager und/oder den
      WebServer angezeigt. Oder aber über den Menupunkt Info => Meldung.

  2.) ErrorCode 15h wird bei FunktionCode 46 nicht mehr ausgelöst. Es handelt 
      sich hierbei im einen Broadcast an die im Bus befindlichen Slaves.

  3.) Protokollart "HMI" in Verbindung mit der Visualisierung "IGSS32" war
      kein Kommunikationsaufbau möglich bzw. wurde nach 16 Protokollen mit 
      Fehler abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.09
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei aktiver "Automatischer Busparameterprotokoll-Verarbeitung" konnte 
      keine Verbindung zur Steuerung kurz nach dem Aufstecken aufgebaut werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.08
Datum  : 19.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei einem Zugriff in der Betriebsart "RFC1006" des PLCVCom mit aktivem
      Sperren im Menu "Konfig" => "Daten" wurde dieser Eintrag nicht beachtet.

  2.) Sonderoption "S7-Gateway": Nach längerer Laufzeit (> 9 Stunden) wurden
      keine Daten mehr gesendet. Die Module mussten resetet werden, dann war 
      wieder eine Kommunikation möglich.

  3.) Es konnten keine S7-21x-Steuerungen im MultiMaster-Mode angesprochen
      werden.

  4.) Bei Ausführen von "Konfig" => "WerksEin" wurde ohne BUS das Display
      gelöscht und nichts mehr angezeigt. Das Kabel blieb aber bedienbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.07
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Es wurde durch die Integration der Option "Steuern Variable" keine 
      Rechnerverbindung mehr im PLCVCom angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.06
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Bootvorgang des Kabels beschleunigt.

  2.) Suche bei aktiviertem DHCP beschleunigt.

  3.) Transfer von OP77A über LAN war nicht möglich, da während des Transfers 
      die Baudrate der Übertragung geändert wurde. Hierzu wird die Version V2.49
      des virtuellen Com-Ports PLCVCom benötigt.

  4.) Im WebBrowser werden nun auf der Startseite die möglichen Optionen mit
      einem Vermerk (lizenziert / nicht lizenziert) dargestellt. Per Link kann
      dann auf die jeweiligen Seiten gesprungen werden.

  5.) Option "Watchdog" implementiert. Mit dieser Option hat der Anwender die 
      Möglichkeit die Güte seines Bus-System zu überwachen. Es werden in einer 
      HTML-Seite die Anzahl von Paritätsfehlern und Spikes auf dem Bus seit
      dem letzten Betrachten angezeigt.

  6.) Bei einem verrauschten MPI-/Profibus wurde beim Hochlaufen des Kabels 
      teilweise die Busbaudrate nicht erkannt. Es wurde "MPIPAR falsch" angezeigt,
      187.5 als Default angenommen und mit der hinterlegten Stationsadresse
      sofort in den BUS gegegangen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.05
Datum  : 30.03.2007
==============================================================================

  1.) Bei Zugriff mit Step7 V5.4 mittels S7-Protokoll führte das Gerät einen
      Neustart aus.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.04
Datum  : 30.03.2007
==============================================================================

  1.) Option "Watchdog" implementiert. Mit dieser Option hat der Anwender die 
      Möglichkeit die Güte seines Bus-System zu überwachen. Es werden in einer 
      HTML-Seite die Anzahl von Paritätsfehlern und Spikes auf dem Bus seit
      dem letzten Betrachten angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.03
Datum  : 29.03.2007
==============================================================================

  1.) Statusseite für Überprüfungszwecke erweitert.

  2.) Konfiguration eines OP27 mit ProToolPro V6.0SP2 war teilweise nicht
      möglich.

  3.) Eine Änderung der Konfiguration über den WebBrowser konnte beim Abspeichern 
      eine kurzfristige Störung auf dem angeschlossenen Bus verursachen. 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.02
Datum  : 26.03.2007
==============================================================================

  1.) Option "Steuern Variable" komplett integriert. Ohne Lizenz läuft die 
      Option im Demo-Mode, das heißt der Anwender bekommt beim Aufruf eine Meldung
      und kann nur eine Zeile editieren / benutzen. Es sind Merker, Ein/Ausgänge,
      Timer, Zähler und Datenbausteine jeweils in Bit, Byte, Wort und Doppelwort
      möglich. Mögliche Formate sind Hexadezimal, Dezimal, Binär, Timer und Zähler.
      Die definierten Parameter sind im Flashspeicher abgelegt. Die Konfiguration 
      sowie das Steuern sind durch Passwörter geschützt. Es können von verschiedenen
      Steuerungen des selben Busses Variablen gelesen und geschrieben werden.
      Wenn das Steuern einer Variable nicht möglich ist, wird in dieser Zeile
      der Statuswert rot hinterlegt und eine Meldung ausgegeben. Bei nicht korrekt
      eingegebenen Steuerwerte (z. Bsp. Buchstabe bei Dezimalparameter) wird
      dieser Wert nicht an die jeweilige Steuerung übertragen.

  2.) Menu für Option "Steuern Variable" integriert. Es können bereits Variablen
      definiert und eingegeben werden, findet noch keine Kommunikation statt.

  3.) Option "S7-GATE": Der Master versucht nun andauernd, die Gegenseite (seinen
      Slave) zu finden und zu erreichen. Der zugehörigen SPS-Steuerung wird dies
      im Statuswort angezeigt. Ebenfalls nach einem Abbruch der Verbindung wird
      wieder versucht, diese neu aufzubauen.

  4.) Im WebServer-Menu "RFC1006" wird nun der Status der max. 8 möglichen 
      Verbindungen angezeigt. Wenn eine "S7-GATE"-Verbindung existiert, wird auch
      dieser Status angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.01
Datum  : 26.03.2007
==============================================================================

  1.) Diese Version ist nicht verfügbar. Sie dient nur dazu um mit dem
      Versionstand der Firmwareversion des S7-LAN gleich zuziehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  2.00
Datum  : 19.03.2007
==============================================================================

  1.) Nur V1.68 und V1.69: Bei einer Konfigurationsänderung im Menu "Netzwerk"
      per WebBrowser wurde die CPU-Nummer im Menu "RFC1006" von 255 auf 32 
      geändert und der Menuitem "PC-Konfiguration vom PC verwenden" wird als
      nicht selektiert angezeigt.

  2.) Darstellung der WebSeite überarbeitet.

  3.) Darstellung des Passwort nicht mehr im Klartext.

  4.) Information an den Anwender, daß wenn kein Gateway verwendet wird, dies
      im WebBroswer als "0.0.0.0" eingetragen werden muß.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.99
Datum  : 14.03.2007
==============================================================================

  1.) Das Passwort für den Konfigurationsschutz ist jetzt zu- und abschaltbar.
      Bei der Auswahl "kein" Passwort wird das bisherge Passwort gelöscht. Ein
      Einschalten des Passworts ohne eines definiert zu haben, ist nicht möglich. 
      Der Anwender wird per Meldung darauf hingewiesen.

  2.) Im WebServer wurde die Anzeige von IPAdresse, Gateway und Subnetzmakse 
      mit einem zusätzlichen Hinweis bzgl. DHCP-Betrieb erweitert.

  3.) Bei einer Kommunikation "RFC1006" mit der Einstellung "Automatik" war ein
      Zugriff auf eine SPS-Steuerung, die keine Busparameter-Protokolle unterstützt,
      nicht möglich. Jetzt wird dabei automatisch auf die festgestellte Baudrate
      gewechselt und das Profil entsprechend ausgewählt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.98
Datum  : 20.02.2007
==============================================================================

  1.) Der Zugriff über den WebBrowser auf die Konfiguration kann per Passwort
      geschützt werden. Die Defaulteinstellung des Passworts ist "0". Das
      Passwort kann mittels "    " (4x Leertaste) abgeschaltet werden.
      Im Fehlerfall (falsches Passwort) wird auf das Menu der Sprachauswahl
      gewechselt. Nach erfolgter Änderung sollte man sich aus auszuloggen,
      so daß bei erneutem Zugriff der Schutz wieder aktiv ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.97
Datum  : 06.02.2007
==============================================================================

  1.) Bausteine größer 5KB konnten nicht in eine in RUN stehende CPU übertragen 
      werden. Sie waren zwar speichermäßig in die Steuerung übertragen aber beim
      Eintragen gab es einen Timeout.

  2.) Kommunikationsprobleme im HMI-Protokoll in Verbindung mit Wachendorf-Terminals 
      behoben.

  3.) Das Ändern der CPU-Nummer einer S7-22x im PPI-MultiMaster-Betrieb führte
      zum Kommunikationsabbruch. Es war erst nach Reset wieder eine Kommunikation 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.96
Datum  : 23.01.2007
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart RFC1006 des PLCVCom werden nun die Parameter die vom
      PC-Adapter-Treiber geschickt wurden an das Kabel gesendet.

  2.) Bei der Verwendung Baudrate Automatik wird nun beim Start nicht nur die
      Baudrate des Busses erkannt sondern auch gleich versucht, etwaige 
      Busparameterprotokolle zu empfangen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.95
Datum  : 15.01.2007
==============================================================================

  1.) Zugriffe über eine LWL-Strecke auf einen Profibus mit 500KBd funktionierte
      nicht.

  2.) Bestätigungsprotokoll bei Kommunikation mit passiven Baugruppen integriert.

  3.) Teilweise wurde der Framecounter in der Kommunikation mit passiven Baugruppen
      nicht erhöht.

  4.) Abbrüche der Step7-Kommunikation bei gleichzeitig aktiver Kommunikation
      mit der Starter-Software wurden behoben.

  5.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmer" wie FM357-2 oder S7-2xx konnte 
      wegen Verzögerung der Rückmeldung abbrechen. Das MPI-LAN wartet jetzt
      länger auf diese Antwort. 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.94
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Nach einer automatischen Baudratensuche wurde das Display nicht sauber 
      gelöscht.

  2.) Ein Auslösen der Werkseinstellung im Tuning-Menu führte auf der 
      Ergebnisseite zu falschen Ausgaben.

  3.) War das Kabel bei Kommunikationsabbruch noch im Bus und bekam anschließend 
      den Auftrag, nochmals in den Bus reinzugehen, blieb es in einer Endlosschleife 
      hängen.

  4.) Wenn in der Betriebsart "PC-Adapter [Auto]" keine Busparameter erkennbar
      sind, wird eine Fehlermeldung an den Anwender gesendet.

  5.) Bei der Fehlermeldung "lokaler Teilnehmer schon im Bus" wurde diese Meldung
      auch nach Wegnehmen des Teilnehmers nicht mehr gelöscht. Erst nach Reset
      des Kabels konnte kommuniziert werden.

  6.) Der Empfang des Busparameterprotokolls in der RFC1006-Kommunikation ist
      zu-/abschaltbar. Default-Einstellung ist "abgeschaltet".

  7.) Projektierungen eines TP177B konnten per MPI-Zugriff nicht übertragen werden.

  8.) Der Zugriff auf eine dezentrale Peripherie führte zu einer endlosen Wartezeit
      in der Step7-Software.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.93
Datum  : 05.12.2006
==============================================================================

  1.) Das Setzen der Werkseinstellung ist jetzt für ein bestimmtes Kabel per
      WebServer-Zugriff möglich.

  2.) Die Sprache kann jetzt im Tuningbereich umgestellt werden.

  3.) Das Menu "CPMode" im WebServer wurde sinnigerweise auf "RFC1006" umbenannt.

  4.) Rückantworten der Busprotokollerkennung bei PLCVCom mit RFC1006-Zugriff
      implementiert.

  5.) Überprüfung einer bestehenden TCP/IP- sowie HTTP-Verbindung implementiert 
      bzw. überbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.92
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================
  1.) Der Notloader wurde überarbeitet.

  2.) Nach einer Änderung der Konfiguration über den WebServer wird nun die 
      maximale Anzahl der geänderten Daten überprüft.

  3.) Speicher für Konfigurationsänderungen im Loader und Tastaturtreiber 
      korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.91
Datum  : 24.11.2006
==============================================================================

  1.) Routine für das Brennen in den Flash bzgl. möglicher Abstürze durch Reset
      überarbeitet.

  2.) Über eine UDP-Kommunikation wird die Kennung des Gerätes parallel mitüberprüft.

  3.) Update während aktivem PPI-Mode wird temporär in den MPI-Mode umgeschalten. 
      Diese Umschaltung erfolgt nur im RAM.

  4.) Bei Erkennung des Modem-TS-Protokolls werden jetzt etwaige Timeout-Zeiten
      nicht mehr in den Flash geschrieben.

  5.) Wenn die Busparameter-Routine einen Timeout zurückmeldete, wurde trotzdem
      das Profil auf "MPI" gesetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.90
Datum  : 22.11.2006
==============================================================================

  1.) Die Verwendung der Busparameterprotokolle für RFC1006 kann nun im Modul
      ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Defaulteinstellung ist Aus. Die   
      Einstellung erfolgt im Web-Server unter "CP-Mode" ==> "Busparameter" => 
      Automatik = bevor in Bus gehen werden Busparameterprotokolle empfangen 
      und verwendet; Konfig = Konfiguration des Gerätes verwenden.

  2.) Bei der Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" wurde bei Profibus
      mit dem Profil "Universell (DP/FMS)" die Busparameterprotokollenicht 
      korrekt empfangen und somit verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.89
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Das Brennen von Pages im Flashspeicher wurde überarbeitet. Es wird jetzt 
      zwischen Firmware-Update und Konfigurationsänderung unterschieden. Im 
      gleichen Zug wurde die maximale Schreibdauer in den Flash korrigiert. 

  2.) Bei einem fehlgeschlagenen Schreibvorgang in den Flashspeicher wird jetzt 
      nach 150ms ein 2. Mal geschrieben. Falls auch dieser Brennvorgang nicht
      erfolgreich beendet wurde, wird am Ende des kompletten Schreibvorgangs 
      und nach Neustart eine Meldung "Speicherinhalt inkonsistent" ausgegeben. 
      Über den Minimal-Loader kann dann das Update nochmals aufgesetzt werden.

  3.) Der Minimal-Loader wurde den obigen Änderungen entsprechend abgeändert.

  4.) Bei Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" und des Buttons "Diagnose"
      wird nun das Busparameterprotokoll von den angeschlossenen Steuerung 
      empfangen. Wenn aber innerhalb einer bestimmter Zeit kein Protokoll 
      empfangen wird (weil z. Bsp. die Steuerung zu alt dafür ist), bekommt 
      der Anwender eine entsprechende Meldung. Ansonsten werden die Daten
      für den Buszugriff verwendet.

  5.) In der Betriebsart "CP-Mode" oder RFC1006 wird bevor ein Buszugriff 
      erfolgt versucht, die Busparameterprotokolle zu empfangen. Wenn diese 
      Protokolle vorhanden sind werden Sie auch verwendet.

  6.) Nicht benutzte Funktionen wurden entfernt.

  7.) Bei Zugriff über "PC-Adapter [MPI]" oder "PC-Adapter [Profibus]" auf 
      eine einzelne S7-200-Steuerung muß die vom PC vorgegebene Baudrate 
      verwendet werden.

  8.) Während des Updatevorgangs können keine Zugriffe auf das Kabel über
      MPI-LAN-Manager, WebBrowser, CP-Mode oder NotLoader gemacht werden.

  9.) Der UDP-Zielport ist jetzt als feste Konstante eingetragen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.88
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle "PC-Adapter [Auto]" ist nun 
      möglich.

  2.) Menu "Allgemein": Eingabefelder "Baudrate/Stopbit/Parität/Datenbit" werden
      nur bei der Booteinstellung "Sonder" selektierbar. 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.87
Datum  : 22.10.2006
==============================================================================

  1.) Busprüfung Parität-, Overrun- und Framming-Error für den schreibenden Buszugriff       
      jetzt Siemenskompatibel, so daß auch instabilere Busse akzeptiert werden

  2.) Fehler im CPMode behoben: Zugriff auf lokalen Teilnehmer hatte nicht funktioniert

  3.) Fehler im CPMode behoben: Einstellung der lokalen Teilnehmeradresse hatte nur       
      einmal funktioniert

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.86
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Firmware-Updates des Kabels sind jetzt auch wenn Sonder-Modes 
      wie "Sonder oder PPI" aktiv sind mit MPI-KM V2.65 und PLCVCom V2.37 möglich.

  2.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmern" überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.85
Datum  : 07.09.2006
==============================================================================

  1.) Meldung "HSA Falsch" wurde in "HSA nicht optimal" umbenannt, da es keine
      Fehlermeldung ist sondern nur ein Hinweis an den Anwender.

  2.) Hilfeverarbeitung bei Hinweisen an den Anwender verbessert.

  3.) Kommunikation in der Betriebsart PPI mit OPC-Server führte zu Misserfolg.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.84
Datum  : 28.07.2006
==============================================================================

  1.) Eine Änderung der Konfiguration über den WebBrowser wurde seit V1.82
      nicht mehr gesichert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.83
Datum  : 26.07.2006
==============================================================================

  1.) Die Version V1.82 zeigte als Versionskennung eine V1.81 an. Dies wurde
      behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.82
Datum  : 25.07.2006
==============================================================================

  1.) Abbrüche in der Kommunikation (Status Baustein, Variablentabelle) behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.81
Datum  : 20.07.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbrüche in der LAN-Kommunikation behoben.

  2.) Status Baustein führte bei S7-414-2DP mit BS V4.0.3 im CP-Mode bei 
      größeren Bausteinen zum Abbruch.

  3.) CP-Mode: Ein Abmeldeprotokoll der SPS-Steuerung wird nun auf der PC-Seite
      an den PC als Verbindungsabruch gemeldet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.80
Datum  : 12.07.2006
==============================================================================

  1.) CP-Mode: Neuaufbau der Verbindung auf MPI-Bus wenn 3x keine korrekte 
      Antworten von der SPS-Steuerung gekommen sind.

  2.) CP-Mode: Teilweise senden die S7-400-CP´s mehr als die ausgehandelte
      Anzahl der Datenbytes. Das Kabel reagiert jetzt entsprechend darauf.

  3.) CP-Mode: Kommunikationaabrüche in Verbindung mit S7-CP´s behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.79
Datum  : 29.06.2006
==============================================================================

  1.) S7Gateway, DB-Passiv, Verbindungsaufbau von einem Ethernet-CP her wurde 
      teilweise abgebrochen.

  2.) CP-Mode (RFC1006), Status Baustein mit Details bei 414-2DP und 1M5-Profibus 
      DP brach teilweise ab.

  3.) S7Gateway, Es sind jetzt wirklich 8 Verbindungen zu projektieren, bisher
      waren es nur 7 Stück.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.78
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Die Programmierung des FPGA (MPI-Kommunikation) wurde überarbeitet.

  2.) Für zukünftige Funktionen des PLCVCom RFC1006 wurde Zielsystem 
      Erreichbare Teilnehmer in RFC1006 integriert.

  3.) Kommunikation mit der Step7-Version V5.4 in der Protkollart V5.0_Alt
      führte zu Kommunikationsabbrüchen. Ursache liegt in einer Änderung des 
      Protokolls dieser Version.

  4.) Kommunikationsabbrüche im CP-Mode behoben.

  5.) Das Lesen im Speicher auf Adresse xx10yy war fehlerhaft und führte so 
      zu einer falschen Anzeige der Konfig-Daten.

  6.) Abbruch der Kommunikation sobald der gewünschte Teilnehmer nicht mehr im 
      Bus ist.

  7.) Bei einem schlechten MPI-Bus (mit entsprechenden Aussetzern, Paritätsfehlern) 
      wird nun eine Fehlermeldung an die PC-Software übertragen.

  8.) Paritätsfehler und die Anzahl der Datenframes werden auf der Status-Seite
      oder im Testmenu => Error mit angezeigt.

  9.) Bei der Passworteingabe funktionierte die Cursor_nach_oben-Taste nicht
      korrekt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.77
Datum  : 07.03.2006
==============================================================================

  1.) MPI-LAN im selben Netzwerk wie eine Dezentrale Peripherie (z.B. IM151-3PN)
      verhinderte ein Anlaufen der Baugruppe nach einem Neustart. Problem lag
      in der Reaktion auf ein bestimmtes Protokoll.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.76
Datum  : 01.03.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation im CP-Mode (RFC1006) konnte immer wieder abbrechen. 
      Kommunikation wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.75
Datum  : 07.02.2006
==============================================================================

  1.) In der Netzwerk-Kommunikation konnten Endlosschleifen auftreten, die nur
      durch einen Reset gelöst werden konnten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.74
Datum  : 01.02.2006
==============================================================================

  1.) Das Lesen im Speicher auf Adresse xx10yy war fehlerhaft und führte so 
      zu einer falschen Anzeige der Konfig-Daten.

  2.) Bei nicht aktivem DHCP-Client zeigte sich das Kabel kurzzeitig mit der
      IP-Adresse 192.168.1.55 im Netz obwohl eine andere IP konfiguriert war.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.73
Datum  : 30.01.2006
==============================================================================

  1.) Bei aktiviertem DHCP-Client und einer Kommunikation ohne DHCP-Master wurde
      beim Ändern der IP-Adresse über den WebServer nach dem Speichern auf eine 
      falsche Adresse im Menu zugegriffen.

  2.) Bei aktiviertem DHCP-Client und aktivem DHCP-Server wurde unötigerweise
      ein ARP auf sich selber gesendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.72
Datum  : 19.01.2006
==============================================================================

  1.) Der Start des Kabels mit aktiviertem DHCP-Client erforderte teilweise 
      mehrfache Neustarts des Kabels bis sich die Initialisierung erfolgreich 
      beendete.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.71
Datum  : 29.12.2005
==============================================================================

  1.) Probleme im Verbindungsaufbau bei der RFC1006-Kommunikation wurden
      behoben.

  2.) Kommunikationsprobleme in der HMI-Kommunikation behoben.

  3.) Die Einstellung "Konfig" => "MPI-BUS" => "lokaleNr" geschieht nun dezimal
      anstatt wie bisher hexadezimal.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.70
Datum  : 08.12.2005
==============================================================================

  1.) Das Setzen der Werkseinstellung aktiviert jetzt auch den DHCP-Client.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.69
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Das Update eines MPI-LAN beeinflußt die bestehende Konfiguration eines
      älteren Kabels nicht. V1.68 setzte generell beim Update DHCP auf aktiv.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.68
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Firmware für MPI-LAN und S7-LAN vereinheitlicht.

  2.) Status-Seite korrigiert.

  3.) Kommunikationsprobleme in Verbindung S7 V5.3 behoben.

  4.) S7-LAN ist absofort in der Werkseinstellung ein DHCP-Client. Wenn ein 
      DHCP-Master nicht vorhanden ist, meldet sich das Kabel mit der 
      Standard-IP-Adresse 192.168.1.56.

  5.) Der Verbindungsaufbau bei RFC1006 funktionierte bei der Option Bridge/Gateway
      nicht korrekt.

  6.) Zugriffe im WebServer nach Änderung der IP-Adresse werden automatisch
      mitgezogen. 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.67
Datum  : 11.11.2005
==============================================================================

  1.) Die Programmierung des FPGA (MPI-Kommunikation) wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.66
Datum  : 10.11.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikation per RFC1006 wurde überarbeitet.

  2.) Gateway-Adresse sowie Subnet-Maske können nun auch per Tastatur eingegeben 
      werden.

  3.) Neuer Notloader für den Zugriff bei evtl. abgebrochenen Firmware-Transfer 
      integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.65
Datum  : 13.10.2005
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit der MicroWin-Software V4.0 und PPI187.5KBd wurde ein
      TD200 bei der Teilnehmersuche nur als "?" dargestelt.

  2.) In der MPI- oder Profibus-Kommunikation mit 187.5 KBd oder auch 1.5 MBd
      konnte teilweise eine Kommunikation mit einem Teilnehmer nicht 
      durchgeführt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.64
Datum  : 16.09.2005
==============================================================================

  1.) erreichbare Teilnehmer bei Profibus 1.5MBaud

  2.) PPI 19k2 

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.63
Datum  : 12.09.2005
==============================================================================

  1.) Größe der Firmwaredatei benötigt im RAM und Flash des S7-LAN mehr Platz.

  2.) Die Prüfung der IP-Adresseingabe im WebServer wurde überarbeitet.

  3.) Option "S7-Bridge" integriert. Somit ist ein Datenaustausch von 
      DB-Inhalten mit S5-Gateway und S7-Bridge möglich.

  4.) In gewissen Situationen konnte die Fehlermeldung "MPI-Pufferüberlauf" 
      auftreten.

  5.) Webserver wie im S7-LAN auch jetzt im MPI-LAN integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.62
Datum  : 22.07.2005
==============================================================================

  1.) Abbruch der Kommunikation bei RFC1006 mit WinXP WinCC 6.0 SP2 auf Grund des 
      Versendens eines ARP-Protokolls durch den PC.

  2.) Für die Kommunikation über RFC1006 (CP-Mode) wurde das Menu erweitert. Die
      Menupunkte sind unter "Konfig => MPI-BUS => CP-Mode" zu finden. Es können
      die Zielstationsnummer, Funktion, Slotnummer sowie das Profil definiert werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.61
Datum  : 18.07.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikation im CP-Mode (RFC1006) wurde überarbeitet bzw. beschleunigt.

  2.) Routing im CP-Mode (RFC1006) ist jetzt möglich. Es muss nur dazu die
      S7-Subnetz-ID mitangegeben werden.

  3.) Bei mehreren passiven Teilnehmern im selben Bus wurde das Live-Cycle nicht
      gesendet. Daraus ergaben sich Probleme beim Zugriff. Ferner wurde beim 
      Zugriff auf die passiven Teilnehmer zu lange gewartet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.60
Datum  : 17.06.2005
==============================================================================

  1.) Die Anzeige des Error-Code wird nur noch dann ausgegeben, wenn es auch das
      Gerät selber betrifft.

  2.) Die Konfiguration eines TP070 war nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.59
Datum  : 11.06.2005
==============================================================================

  1.) Firmware komplett überarbeitet, es wurden nicht benötigte Funktionen 
      sowie Testausgaben entfernt.

  2.) Die Anzeige "direkt" angeschlossener Teilnehmer wurde nicht immer korrekt
      an den PC übertragen. So zeigte das Display "direkt" an und im S7-Manager
      nicht.

  3.) In der Betriebsart "PPI-Multimaster" wurden bei 9K6 nicht immer alle
      verfügbaren Teilnehmer angezeigt.

  4.) Bei SPS-Steuerungen mit BS 4.03 und aktueller funktionierte das Lesen oder
      Schreiben von Bausteinen bei V5.0-Protokollen nicht.

  5.) Die Kommunikation in der Betriebsart "CP-Mode" wurde überarbeitet und 
      beschleunigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.58
Datum  : 27.05.2005
==============================================================================

  1.) Im Dauerbetrieb über RFC1006-Kommunikation (CP-Mode) konnte durch zuwenig
      Platz im Empfangs- und Sendepuffer die Kommunikation gestört werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.57
Datum  : 17.05.2005
==============================================================================

  1.) Zielsystem -> Erreichbare Teilnehmer funktionierte nach einem 
      Kommunikationsfehler nicht immer. Teilweise brach die Kommunikation 
      komplett ab und das Kabel musste neugestartet werden.

  2.) Obwohl die Kommunikation läuft wurde im Display ein "Code 1D" angezeigt.

  3.) In der Betriebsart RFC1006 mit 8 aktiven Kommunikationskanälen brach
      die Kommunikation ab.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.56
Datum  : 10.05.2005
==============================================================================

  1.) Der Baugruppenzustand einer S7-318-2DP in der RFC-1006-Programmierung
      funktionierte nicht. Ursache war eine andere Bestätigungsform dieser Protokolle.

  2.) Bausteine größer 240 Worte konnten in der RFC-1006-Programmierung nicht 
      übertragen werden.

  3.) Es können sich jetzt 2 PC's mit einem LAN-Teilnehmer verbinden, aber nur 
      der 1. Teilnehmer kann auf die angeschlossenen Steuerungen zugreifen.
      Der 2. Teilnehmer kann diese Verbindung nicht mehr stören.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.55
Datum  : 22.04.2005
==============================================================================

  1.) Die RFC1006-Kommunikation wurde von 2 parallelen Kanälen auf 8 Stück 
      erweitert. 

  2.) Passive Teilnehmer konnten nicht mehr angesprochen werden.

  3.) Der Grundloader wurde als Notloader umgebaut. Wenn ab dieser Firmware-Version
      der Transfer einer Firmware fehlschlägt, dann kann mittels dem 
      MPI-Kabelmanager V2.19 wieder aufgesetzt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.54
Datum  : 07.04.2005
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation über RFC1006 (CP-Mode) funktionierte in Version V1.53
      nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.53
Datum  : 06.04.2005
==============================================================================

  1.) Der Zugriff über das Netzwerk wurde überabeitet und beschleunigt.

  2.) Neuere Steuerungen versenden andere Protokollantworten auf ein bestimmtes
      Protokoll. Dies muss jetzt entsprechend beachtet werden.

  3.) In Verbindung mit WinCC flexible 2004 und Step7 lite konnte es zu 
      Zugriffsproblemen auf den MPI-Bus kommen. Teilweise wurde der Bus gestört.

=============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.52
Datum  : 14.03.2005
==============================================================================

  1.) Es konnten Kommunikationsabbrüche bei Status Baustein und gleichzeitigem
      Status Variable oder mit eingeschalteten Details auftreten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.51
Datum  : 09.03.2005
==============================================================================

  1.) Die Werkseinstellung ist jetzt auch per MPI-LAN-Manager durchführbar, 
      selbst wenn das Kabel über TCP/IP nicht erreichbar ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.50
Datum  : 18.02.2005
==============================================================================

  1.) Es wurde immer wieder in der laufenden Kommunikation eine Code 1E-Meldung 
      angezeigt. Danach konnte die Verbindung abbrechen. Ursache war ein falsch
      generierter Interrupt.

  2.) Abbruch der Kommunikation mit Anzeige eines MPI-Puffer-Überlauf. Ursache
      war eine Veränderung des Lesezeigers im Hintergrund.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.49
Datum  : 17.02.2005
==============================================================================

  1.) Im CP-Mode war die lokale SPS-Steuerung nicht definiert. Dadurch war kein
      Zugriff auf diese Steuerung möglich.

  2.) Bei Anzeige eines Codes wurde die Anzeige der Stationsadressen nicht 
      mehr refreshed.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.48
Datum  : 09.02.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbruch bei Status Baustein und paralleler Zugriff mit 
      ProToolPro RT.

  2.) Kommunikationsabbrüche in Verbindung mit Status Baustein und Blättern.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.47
Datum  : 02.02.2005
==============================================================================

  1.) Es werden jetzt automatisch die Ethernetframes durch den Ethernetcontroller
      auf sinnvolle Datengrößen angepaßt. Dadurch wurde die Geschwindigkeit der
      Datenübertragung gesteigert.

  2.) Im Loader der Firmware wurde die LAN-Verarbeitung optimiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.46
Datum  : 27.01.2005
==============================================================================

  1.) Die Ausgabe "ErCode" wurde bei bestimmten Konstellationen in "Code  " 
      geändert, da es sich hierbei um keinen Fehler sondern nur um einen
      Hinweis handelte.

  2.) Die Anzahl der Teilnehmer im Bus wurde nicht immer korrekt angezeigt.

  3.) CP-Mode implementiert, es können bis zu 2 Verbindungen (SPSen) gleichzeitig
      aufgebaut werden. Zugriff über TCP/IP-Verbindung direkt aus der 
      Step7-Software ohne PLCVCom möglich. Es wird ein "Pseudo-CP343-1" für die
      Kommunikation verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.45
Datum  : 31.12.2004
==============================================================================

  1.) Durch Codierungsfehler konnte nach Update von S7fürWindows oder S7Original 
      nicht mehr kommuniziert werden. PLCVCOM zeigte trotzdem verbunden an. 
      Zielsystem/Erreichbare Teilnehmer funktionierte noch, jedoch kein 
      Buchhalter etc.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.44
Datum  : 30.12.2004
==============================================================================

  1.) Protokoll wurde um den Empfang von Gateway+Subnetmaske sowie Senden der
      aktuell eingestellten Daten erweitert.

  2.) Kommunikation brach bei Verwendung von V5.1-Protokoll und gleichzeitigem
      StatusBaustein, StatusVar und Details teilweise ab.

  3.) Kommunikationsabbrüche auf Grund falscher Interrupt-Verarbeitung oder falsch
      gesetztem Retry-Zeiger behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.43
Datum  : 27.12.2004
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung der V5.0Alt-Protokolle für die Kommunikation kam es zu 
      längeren Anmeldezeiten im Bus. Es wurden durch Versenden von falschen
      Bestätigungen Wiederholungen provoziert.

  2.) Die Default-Gateway-Adresse wird auf 0.0.0.0 gesetzt.

  3.) Kommunikationsprobleme bei Serieller Kommunikation bei 38K4 behoben.

  4.) Durch Sperren von Interrupts konnten bis zu 2s lange Timeouts generiert 
      werden.

  5.) Zugriffe auf den FPGA werden wieder direkt und nicht durch 
      Funktionsauffrufe gemacht.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.42
Datum  : 06.12.2004
==============================================================================

  1.) Delta-Transfer mit WinCC flexible in angeschlossene OPs funktionierte 
      nicht.

  2.) Blättern im Status Baustein führte zum Abbruch der Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.41
Datum  : 26.11.2004
==============================================================================

  1.) Das Ansprechen von passiven Teilnehmern war mit den V5.0-Protokollen nicht
      mehr möglich.

  2.) Teilweise Abbruch der Kommunikation bei V5.1-Protokollen durch Wiederholung 
      des MPI-Protokolls.

  3.) Kommunikationsabbrüche über LAN-Kommunikation wurden durch zu kleinen
      Empfangspuffer verursacht. Dieser wird jetzt dynamisch verwaltet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.40
Datum  : 29.10.2004
==============================================================================

  1.) Durch Implementierung eines neuen IP-Stacks wurden Kommunikationsabbrüche
      behoben behoben.

  2.) PPI-Kommunikation über LAN war bei 9600 und 19200 Baud nicht möglich.

  3.) PPI-Kommunikation kann jetzt auch im PPI-Multimaster-Mode durchgeführt
      werden. Jetzt kann der PC dem Kabel die PPI-Baudrate per Protokoll 
      vorgeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.39
Datum  : 19.10.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Werkseinstellung im Kabel wurden zuviel Speicherbereiche gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.38
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Wenn das Kabel erkannt, daß in den Konfigbereichen "ungültige" Daten stehen,
      wird nun beim Speichern der Konfiguration oder beim Übertragen der Firmware
      die Konfiguration aus dem RAM gesichert. Diese Konfiguration muss in 
      Ordnung sein, da das Kabel damit hochgefahren ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.37
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Nach Speichern der MAC-Adresse lieferte das Kabel eine Fehlermeldung an 
      den PC zurück, daß Vorgang fehlgeschlagen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.36
Datum  : 14.10.2004
==============================================================================

  1.) Durch eine falsche Beendigung der TCP/IP-Verbindung werden vom PC her
      Wiederholungen durchgeführt. Somit wurde eine Bestätigung des PCs falsch
      beantwortet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.35
Datum  : 11.10.2004
==============================================================================

  1.) Der Menu-Eintrag Konfig/WerksEin führte zu einer Endlosschleife bzw. Neustart
      des Kabels.

  2.) Im Menupunkt Konfig/Passwort konnte die Taste Cursor_Down nicht mehr 
      ausgeführt werden.

  3.) Der Menu-Eintrag Konfig/Neustart war zwar vorhanden, jedoch ohne Funktion.

  4.) Eine Kommunikation über Router funktionierte mit der Firmware-Version V1.35
      nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.34
Datum  : 01.10.2004
==============================================================================

  1.) Eine bestehende Verbindung wurde bei Beendigung nicht abgebaut.

  2.) Eine aktive Kommunikation konnte durch einen 2. PC gestört werden. Ein
      Aufbau der Verbindung mit diesem PC wird unterbunden.

  3.) Die Anzeige der Stationsnummern wurde verbessert. Es werden jetzt die
      Teilnehmer größer Adresse 100 korrekt angezeigt.

  4.) Die Auswertung der Treibereigenschaft "PG/PC ist einziger Master" wurde
      Überarbeitet.

  5.) Die Anzeige der "Erreichbaren Teilnehmer" wurde überarbeitet.

  6.) Ein Ziehen/Stecken des Lan-Kabels während laufender Kommunikation führte
      beim Neustart der Verbindung dazu, daß das Kabel nicht mehr ansprechbar
      war.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.33
Datum  : 20.09.2004
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit der Victory-Software traten teilweise Fehler in der
      Kommunikation auf.

  2.) Die Anzeige der Daten des Kabels im PLCVcom wurde erweitert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.32
Datum  : 20.08.2004
==============================================================================

  1.) Beim Einstellen der TS-Betriebsart oder Konfigurationsänderungen über
      das Menu Tuning konnten das Kabel auf die Betriebsart "lite" (kein
      Profibus) setzen.

  2.) Über das Menu "Konfig" -> "MPI-Bus" -> "Master" können die Einstellungen
      "PG/PC ist einziger Master" des MPI-BUS-Zugriffes eingestellt werden.
      "Multi Master" (Default) heißt, es wird dieser Parameter verwendet wie er
      in Einstellungen der Kommunikation definiert ist. "PGPC ist einzMast" 
      bedeutet, daß das Kabel diese Einstellung ignoriert und selbst den MPI-Bus
      treibt. Die Einstellung "PG/PC ist einziger Master" wird normalerweise
      nur bei einem MPI-BUS mit Slaves oder passiven Baugruppen verwendet. Sobald
      eine CPU mit integriert ist, ist diese der Master.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN BS
Version:  1.31
Datum  : 02.08.2004
==============================================================================

  1.) PPI-Multimaster-Mode ist jetzt per Menupunkt im Konfig-Menu "Mode" 
      selektierbar. Die Display-Anzeige ist mit der des MPI-Modes identisch, 
      außer daß die Baudrate zum PC auf 115200 Baud fixiert ist (Anzeige PM) 
      und daß in der Protokollart jetzt die PPI-Baudrate angezeigt wird
      (AG=187K5, ag=9K6, Ag=19K2).

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.30
Datum  : 05.07.2004
==============================================================================

  1.) nach einem Reset der, per Protokoll ausgelöst wurde, die Sequenznummer und
      die Portnummer nicht mehr gehabt. Dadurch war eine Kommunikation nicht mehr
      möglich.

  2.) Sobald eine MAC-Adresse im Kabel vergeben wurde, war ein Zugriff auf das 
      Kabel erst nach einem Reset wieder möglich.
      
  3.) Die Aktion "Zielsystem ==> Erreichbare Teilnehmer anzeigen" führte teilweise
      zu einer abnormalen Beendigung oder BlueScreen.

  4.) Nach ca. 4 Minuten im laufenden Status Baustein bricht die Kommunikation ab.

  5.) Nach einem Kommunikationsfehler war keine erneute Kommunikation möglich. Nach
      einem Neuaufbau der Verbindung war diese wieder möglich.

  6.) Durch Kodierungsfehler im V5.1-Protokoll wurde die Kommunikation abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.29
Datum  : 25.04.2004
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation mit 9K6 sowie 19K2 Baud implementiert. Diese Betriebsart
      wird per Tastatur im Menu "Konfig" ==> "Mode" eingestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.28
Datum  : 18.04.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation über den Profibus war teilweise nicht möglich, da beim
      Schreiben auf den Bus im FPGA Paritätsfehler erzeugt wurden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.27
Datum  : 01.04.2004
==============================================================================

  1.) Neuer Urloader integriert. Sobald jetzt der Urloader falsche 
      Speicherbereiche feststellt, kann dennoch per Drücken der Tastatur das 
      Hochlaufen des Hauptprogrammes gestartet werden. Dadurch ist das Kabel
      jetzt durch den Kabelmanager updatebar.

  2.) Im Menupunkt "KOnfig " => "Mode" wurde "MPIUSB" eingestellt, dem Anwender
      aber ein "MPI-SER" angezeigt.

  3.) Die Defaulteinstellung der HSA ist jetzt auf 126 geändert.

  4.) Es werden beim Initialisieren des MPI-Bus Variablen aus dem Konfigbereich 
      verwendet.

  5.) Auf Grund falscher bzw. falsch verschickter Triggerprotokollen für 
      passive Busteilnehmer kam es immer wieder zur Fehlermeldung: "MPI-Puffer
      Überlauf".

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.26
Datum  : 25.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei zweimaliger Anwendung der Werkseinstellung oder Werkseinstellung mit 
      Änderung eines Parameters war das Kabel nach einem Reset nicht mehr
      bootfähig. Es blieb mit dem Fehler 78 stehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.25
Datum  : 23.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung des Menupunktes "Konfig" => "Werkeseinstellung" wurde die
      MAC-Adresse falsch geschrieben und das Kabel war nicht mehr ansprechbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.24
Datum  : 17.03.2004
==============================================================================

  1.) Es war mit der Programmiersoftware PG-2000 sowie der Kommunikations-DLL
      PC-S7-Link keine Kommunikation zur SPS möglich.

  2.) Beim Speichern eines Namen für das Kabel mit dem LAN-Manager wurde ein
      nicht zulässiger Speicherbereich überschrieben, das Kabel konnte nicht 
      mehr angesprochen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.23
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Interne Systemroutinen betreffend Konfiguration und Initialisierung 
      geändert.

  2.) Zur Datensicherheit konfigurierter Parameter (z. Bsp. TS-Betrieb) werden
      diese über eine lokale Variable ins Flash geschrieben.

  3.) IP-Adresse und MAC-Adresse werden direkt aus dem Konfigbereich gelesen 
      und nicht über eine Variable.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.22
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Internes Flag für "kein DP" wurde auch bei MPI-II/MPI-USB sowie MPI-LAN
      verwendet. Folge war, daß bei einem Zugriff auf Baudraten größer 187.5 KBd
      im PG/PC die Meldung "Falscher Adaptertyp oder falsche Adapterversion" 
      gemeldet wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.21
Datum  : 15.03.2004
==============================================================================

  1.) Ein gleichzeitiger Zugriff auf einen aktiven und einen passiven Teilnehmer
      (z. Bsp. SPS mit FM-Baugruppe) war nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.20
Datum  : 10.03.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update des Kabels auf Version 1.17 bis 1.19 und 
      anschließendem 2maligen Ändern der Konfiguration wurde beim nächsten 
      Update der falsche Konfigbereich verwendet. Das Kabel war nicht mehr 
      einsetzbar.

  2.) Der Loader verwendete immer den ersten Konfigbereich beim Hochlaufen des 
      Kabels.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.19
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Der Automatik-Mode wurde auf nur MPI-Baudraten beschränkt. PPI-Modus ist
      per "Konfig" => "Mode" einzustellen.

  2.) Beim Update eines MPI-LAN mit einer Version vor 1.17 auf die aktuelle
      Version wurde die MAC-Adresse sowie die IP-Adresse gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.18
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Durch falsche Verarbeitung der Information "Konfig" => "Daten" wurde die
      Kommunikation zur angeschlossenen Steuerung korrekt aufgebaut aber die 
      Antwort von einer anderen Steuerung erwartet. Folge war ein Fehler in der
      Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.17
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Im Menupunkt "Bus" => "Adressen" wurden aktive und nicht direkt 
      angeschlossene Stationen nicht korrekt angezeigt.

  2.) Der Menupunkt "Konfig" => "Löschen" wurde in "Konfig" => "WerksEin"(stellung) 
      umbenannt. Da sofort jede Konfiguration im Flash gespeichert wird, 
      entfällt der Menupunkt "Konfig" => "In Flash".

  3.) Die Geschwindigkeit der Kommunikation übers LAN wurde überarbeitet und
      gesteigert.

  4.) Der Zugriff auf den Profibus wurde beschleunigt.

  5.) Der Anwender kann im Menupunkt "Konfig" => "Daten" selber entscheiden, 
      ob er eine Übernahme der Bus-Parameter vom PC möchte oder die im Kabel 
      definierte Konfiguration gültig ist. Default ist Übernahme der Daten 
      vom PC.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.16
Datum  : 09.02.2004
==============================================================================

  1.) Im Menu Konfig war die Struktur beim runterblättern zerstört. Das Kabel 
      machte einen Reset bzw. zeigte falsche Zeichen an.

  2.) Bei Verwendung des Treibers PC-Adapter [Auto] wurde als MPI-Baudrate 9600
      Baud angenommen. Dies führte dann zu Fehler mit der Anzeige "MPI-PAR" 
      im Display des Kabels. Es muss aber im Kabel im Konfigmenu bzgl. der 
      Baudrate des MPI-Anschlusses "AUTO" eingestellt sein.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.15
Datum  : 29.01.2004
==============================================================================

  1.) Die Menüstruktur wurde dem MPI-LAN entsprechend geändert.

  2.) V5.1Protokolle, Kommunikationsabbrüche weil eine Bestätigung eines Paketes
      durch einen Interrupt (Daten vom FPGA) unterbrochen wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.14
Datum  : 30.12.2003
==============================================================================

  1.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional dauerte auf Grund
      einer fehlenden Bestätigung eines Datenprotokolls bei den V5.1-Protokollen
      bis zu 90 Sekunden.

  2.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional mit Step7 Software
      V5.1.0.0 oder V5.1.6.0 in Verbindung mit den V5.1-Protokollen konnte zur 
      abnormalen Beendigung des PC führen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.13
Datum  : 24.12.2003
==============================================================================

  1.) Es wird ein LifeCycle generiert und überprüft, ob dieser auch ankommt. 
      Falls dies nicht der Fall ist, wird die Verbindung abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.12
Datum  : 23.12.2003
==============================================================================

  1.) Durch eine falsche Länge des SYN-Pakets war ein verbindungsaufbau zum 
      Kabel nicht möglich. Dies wurde korrigiert.

  2.) Durch fehlende Initialisierung von Variablen konnte eine Verbindung zum
      MPI-LAN nicht aufgebaut werden, da das Kabel meinte bereits eine 
      Verbindung aufgebaut zu haben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.11
Datum  : 18.12.2003
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung von ProToolPro V6.0 SP2 wurden fälschlicherweise 
      V5.0-Protokolle verwendet, obwohl nur V5.1-Protkolle auf Grund eines 
      Fehlers in der ProTool-Software funktionierten.

  2.) Überarbeitung der Kommunikationsroutine innerhalb des Kabels. Dadurch wird
      jetzt eine Routine für sämtliche Medien (LAN, USB und Seriell) verwendet.

  3.) Für die LAN-Kommunikation wird jetzt ein LiveCycle-Protokoll für die 
      Erkennung (Kabel gesteckt) verwendet.

  4.) Das Kabel meldete dem PC ein "im Bus sein" obwohl es gar nicht im Bus war.
      Ursache war ein anderer Teilnehmer mit der Adresse "00" der gleichzeitig
      im Bus war.

  5.) Es wurden interne Interrupts erzeugt, dadurch brach die Kommunikation ab.

  6.) Eingebaute Möglichkeit zur Anzeige von Fehlernummern hatte nicht funktioniert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.10
Datum  : 04.12.2003
==============================================================================

  1.) Menustruktur überarbeitet. Teilweise erschien der Eintrag "Dummy 7D" und 
      plötzlich war man wieder im Hauptmenu.

  2.) Menüpunkt "Konfig/PG-PC" ist bei MPI-LAN nicht sinnvoll, deshalb wurde 
      dieser Eintrag entfernt.

  3.) Menüpunkt "Konfig/Mode/MPI SER" wurde Verständnishalber in MPI-LAN 
      umbenannt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.09
Datum  : 02.12.2003
==============================================================================

  1.) Konfigurierter Stationsname wird im Flash abgespeichert.

  2.) Updatefunktion war mit V1.08 nicht mehr möglich. Das Kabel musste zum Update
      eingeschickt werden.

  3.) Es wird jetzt bei der Kommunikation das Protokoll geprüft und gegebenenfalls
      eine Fehlernummer im Display ausgegeben. Diese ist an den Support zu melden.

  4.) Der Zugriff auf eine FM354 wurde wegen falsch verwendetetem SAP abgebrochen.

  5.) Das Kabel hat das OFFLINE-Protokoll falsch interprtiert und somit nicht 
      an den PC weitergegeben.

  6.) Ein Teilnehmer mit der Stations-Adresse 0 wurde automatisch immer als 
      "direkt" angezeigt.

  7.) Step7 V5.2 SP1 in Verbindung mit größerem MPI-BUS (98 Stationen) führte zu
      Kommunikationsabbrüchen. Ursache lag an der Generierung des LifeCycles der
      V5.1-Protokolle.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.08
Datum  : 19.11.2003
==============================================================================

  1.) Im MPI-Lan-Manager wurde immer die selbe Versionsnummer (V1.04) angezeigt.

  2.) Im MPI-LAN ist jetzt die Eingabe eines Stationsnamen möglich. Dadurch wird
      beim Suchen der MPI-LAN-Kabel die Übersicht und Zuordnung vereinfacht.

  3.) Beim Hochlaufen desMPI-LAN wird die enthaltene MAC-Adresse geprüft und 
      im Fehlerfall durch eine Meldung "MACAdr falsch" den Anwender mitgeteilt.

  4.) Verlassen einer Menu-Ebene mit "Cursor links" wurde nicht durchgeführt.

  5.) Menupunkt Konfig/Mode war noch mit falschen Einträgen versehen.

  6.) Das Löschen der Konfiguration per Befehl Konfig/Löschen war nicht möglich.

  7.) Menustruktur war nicht korrekt implementiert. Es wurden teilweise falsche
      Zeichen im Display ausgegeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.07
Datum  : 22.10.2003
==============================================================================

  1.) Menu im MPI-Lan überarbeitet. Einträge die mit MPI-LAN nichts zu tun 
      haben, wurden entfernt.

  2.) Passive Teilnehmer wie FM-Baugruppen konnten nicht mit den V5.1-Protokollen
      angesprochen werden.

  3.) HMI-Protokolle können jetzt auch über die LAN-Verbindung gefahren werden.

  4.) Kommunikation mit Passiven Teilnehmern wurde durch falsch gesetztes 
      Toggle-Bit abgebrochen.

  5.) Kommunikationsabbrüche beim Datenaustausch mit der SPS wurden durch ein
      nicht funktionsfähiges LifeCycle-Protokoll in den V5.1-Protokollen verursacht.

  6.) In der Hauptmenuebene (Konfig, Version, Info, Bus, Meldungen) führt die 
      Taste Cursor_nach_links zum Menupunkt: Meldungen und zeigt automatisch 
      die Busparameter an.

  7.) Es wird jetzt im Display angezeigt, welche Protokollart zwischen PC und 
      Kabel verwendet wird. "AG" = unbekanntes Protkoll, da vermutlich noch keine
      Kommunikation gemacht wurde oder Protokoll vor V5.0. "Ag" = V5.1-Protokoll.
      "ag" = V5.0-Protokoll.

  8.) Die verschiedenen Protokollarten können unter "Konfig ==> Protokol" 
      eingestellt werden. Diese können im Flash abgespeichert werden. Mögliche
      Parameter: "Auto" = automatische Erkennung des Protokolls, "V5.1" = es 
      werden nur noch die neuen Schnelleren Protokolle V5.1 verwendet, "V5.0" = es
      werden nur noch Protokolle V5.0 verwendet.

  9.) Die Menusprache ist jetzt in Deutsch oder Englisch umschaltbar. Dazu wird
      mit dem MPI-Kabelmanager unter "Tuning" die Sprache umgestellt.

 10.) Es kann im MPI-LAN ein Geräte-Namen (16 Zeichen) eingetragen werden, damit
      bei der Suche im VCom-Treiber nicht nur die Mac-Adresse sondern auch dieser
      Name angezeigt wird. Dadurch ist bei mehreren Kabeln eine leichtere 
      Zuordung möglich.

 11.) Wenn bei einem MPI-LAN die eingestellte Mac-Adresse gleich der Defaultadresse
      ist, wird dies im Display des Kabels angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.06
Datum  : 13.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle: Kommunikation mit mehr als einer Steuerung auf dem Bus 
      war nicht möglich.

  2.) V5.1-Protokolle: Übertragen der Hardware-Konfiguration in eine Ziel-Station
      mit unterschiedlicher MPI-Adresse wurde nicht ausgeführt, die Verbindung
      brach ab.
  
  3.) V5.1-Protokolle: Das Urlöschen einer angeschlossenen Steuerung 
      funktionierte nicht.

  4.) Kommunikation mit Step-7-Software "S7 für Windows" war seit V1.39 nicht 
      mehr möglich.

  5.) Toggle-Bit-Verwaltung überprüft und korrigiert. Manche Steuerungen prüfen
      je nach Firmwarestand dieses Bit und brechen danach die Kommunikation ab. 
      Diese Steuerung war nicht mehr ansprechbar.

  6.) Abstürze und Blue-Screens in Verbindung mit Step7-Software V5.2 behoben.

  7.) Die SAP-Verwaltung wurde überprüft und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.05
Datum  : 01.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle gab es Kommunikationsabbrüche bei den Aktionen: "Status
      Baustein und Wechsel in anderes Fenster", "Bausteinvergleich", "Status
      Baustein mit eingeschalter Detailansicht" und "Status/Steuern Variable".

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version: 1.04
Datum  : 22.09.2003
==============================================================================

  1.) Abruch der Kommunikation durch fehlerhaft gedeuteter Checksumme.

  2.) V5.1-Protokolle eingefügt

  3.) Kommunikationsabruch "ONLINE, die Verbindung wurde abgebrochen" geht auf
      eine falsche Handhabung des Framecounters zurück.

  4.) Abbruch der Kommunikation durch fehlerhaft ausgelöster Interrup, Verlust
      eines Protokolls war möglich.

  5.) Kommunikation mit FM354/357 funktionierte nicht korrekt. Es wurde ein
      falscher SAP verwendet sowie der Livecycle falsch weitergereicht.

  6.) Es kann jetzt der Virtuelle-COM-Port-Treiber für das PG-USB, MPI-II sowie
      das MPI-USB-Kabel verwendet werden.

  7.) Ein Verbinden <=> Trennen <=> Verbinden des COM-Ports führte zu einen
      Rechnerabsturz mit BlueScreen.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.03
Datum  : 03.09.2003
==============================================================================

  1.) Die Änderung der IP-Adresse während einer aktiven Verbindung führte zu
      Rechnerabstürzen.

  2.) Nach Änderung der IP-Adresse im Treiber konnte die Kommunikation zum Kabel
      nicht immer aufgebaut werden.

  3.) Das Bedienmenu des MPI-LAN wurde Benutzerfreundlicher gestaltet.

  4.) Die Geschwindigkeit der Datenübertragung zum Kabel wurde optimiert.

  5.) Unterbrechungen der Kommunikation durch Abziehen des Netzwerkkabels führten
      nach dem Wiederanschließen zu keinem Erfolg. Das MPI-LAN-Kabel musste neu
      gestartet werden.

  6.) Bei der Installation des virtuellen COM-Ports kann jetzt der COM-Port 
      selbst bestimmt werden. Nach einem Neustart des Rechners ist dieser aktiv
      im System vorhanden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN 
Version:  1.02
Datum  : 10.07.2003
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation zum MPI-Lan-Adapter wurde auf TCP/IP umgestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN
Version:  1.01
Datum  : 24.06.2003
==============================================================================

  1.) Auslieferversion
