==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.57
Datum  : 03.03.2023
==============================================================================

  1.) Ausgabe von Versions-Informationen in Datei-Eigenschaften integriert

  2.) Beinhaltet jetzt die Applikationsbeispiele der S7-Interface-Produkte
      sowie die Demo-Version der IP-S7-Kommunikationstreiber

  3.) Silent-Installation erweitert:
      TIC-Installer-V256.exe /S       ==> Silent-Installation mit Vorauswahl 
      S7-LAN
      TIC-Installer-V256.exe /S /USB  ==> Silent-Installation mit Vorauswahl
      MPI-USB/S7-USB

  4.) Problem bei Kommunikation mit passiven Teilnehmern (z.Bsp. SIMOCODE oder
      SEW-Umrichter) behoben

  5.) Inaktive DFÜ-Verbindungen lösten bei der Suche nach möglichen Teilnehmer 
      Fehlermeldungen aus

  6.) Anzeige der eigenen (lokalen) Adresse des genutzen Interface-Produkts im 
      Diagnose-Dialog verbessert

  7.) Busdiagnose direkt im TIC aufrufbar ohne PG/PC-Schnittstellen-Dialog

  8.) Anzeige des Diagnosepuffers über den Diagnose-Dialog integriert

  9.) 

  10.) Output of version-information integrated in file-properties

  11.) Now contains the application-examples of the S7-interface-products as 
      well as the demo-version of the IP-S7-communication-driver

  12.) Silent installation extended:
      TIC-Installer-V256.exe /S       ==> Silent-installation with preselection
      S7-LAN
      TIC-Installer-V256.exe /S /USB  ==> Silent-installation mit preselection
      MPI-USB/S7-USB

  13.) Problem with communication with passive participants (e.g. SIMOCODE or 
      SEW-converter) fixed

  14.) Inactive dial-up connections triggered error-messages when searching 
      for possible participants

  15.) Improved display of the own (local) address of the used interface-product
      in the diagnostics-dialog

  16.) Bus-diagnostics can be called up directly in the TIC without a 
      PG/PC-interface-dialog

  17.) Integrated display of the diagnostics-buffer via the diagnostics-dialog

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.56
Datum  : 25.08.2022
==============================================================================

  1.) Silent-Installation hinzugefügt:
      TIC-Installer-V256.exe /S   ==> Silent-Installation mit Vorauswahl S7-LAN 
      wenn keine Installation des TIC vorhanden ist. Ansonsten nur Installation ohne
      Vorauswahl.

  2.) 

  3.) Silent-installation integrated:
      TIC-Installer-V256.exe /S ==> Silent-installation with preselection S7-LAN
      if the TIC is not installed. Otherwise only installation without 
      preselection.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.55
Datum  : 26.07.2022
==============================================================================

  1.) Fehler bei Install-Shield bzgl. S7-GATE

  2.) 

  3.) Error in Install-Shield for S7-GATE

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.54
Datum  : 18.07.2022
==============================================================================

  1.) Gerätetyp S7-GATE integriert

  2.) Doppelte Meldungsanzeige nach erfolgloser Suche behoben

  3.)

  4.) Device-type S7-GATE integrated

  5.) Double message-display after unsuccessful search fixed

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.53
Datum  : 04.10.2021
==============================================================================

  1.) PPI-Treiber erweitert, sodass dieser nun auch für ältere S7-200-Steuerungen 
      "PPI" und "PPI advanced" genutzt werden kann. PLCVCom wird bei Siemens nicht
      mehr benötigt.

  2.) Konfigdialog für Firmware mit neuen PPI-Betriebsarten erweitert

  3.) Fehler behoben, wodurch es bei USB-Kommunikation über Siemens-Software zum 
      Verbindungsabbruch kommen kann

  4.) Routing für LAN-Geräte verbessert

  5.) Busparameter-Anzeige im Gerätestatus-Dialog angepasst

  6.) Fehler beim Laden von Bausteinen in S7-200-Steuerungen mit PPI behoben

  7.) 

  8.) PPI-driver expands, so that this can now be used for older S7-200 controls 
      "PPI" and "PPI Advanced". PLCVCom is no more needed for Siemens.

  9.) ConfigDialog for firmware with new PPI-operating-modes expanded

  10.) Fixed bug, which can lead to USB-communication via Siemens-software for 
      connection cancellation

  11.) Routing for LAN-devices improved

  12.) Bus parameter display in the device status dialog adapted

  13.) Fixed bug when loading blocks in S7-200-controllers with PPI

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.52
Datum  : 30.07.2021
==============================================================================

  1.) Interne Revision

  2.) 

  3.) Internal revision

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.51
Datum  : 20.01.2021
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.61, MPI-LAN V2.86, S7-USB 1.34, 
      MPI2/USB V2.82, MPI/DB-Scan V1.02

  2.) Verbindungstest zu USB-/LAN-Produkten integriert

  3.) LAN-Kommunikation bei OpenVPN-Verbindung im TAP-Mode integriert

  4.) Laden der Werkseinstellungen übernahm nicht alle Parameter

  5.) Backup/Restore-Funktion sichert jetzt auch Konfiguration der Module 
      (Variablen Steuern, NTP, Gateway, IP-Device to S7) des S7-LAN/MPI-LAN

  6.) Verbindungsaufbau über USB zu Panel und Setzen der Bus-Adresse überarbeitet

  7.)

  8.) Included firmware: S7-LAN V2.61, MPI-LAN V2.86, S7-USB 1.34, 
      MPI2/USB V2.82, MPI/DB-Scan V1.02

  9.) Connection test to USB-/LAN-products integrated

  10.) LAN-communication with OpenVPN-connection integrated in TAP-mode

  11.) Loading the factory settings did not apply all parameters

  12.) The backup / restore function now also saves the configuration of the 
       modules (variables control, NTP, Gateway, IP-Device to S7) of S7-LAN/MPI-LAN

  13.) Establishing a connection via USB to panel and setting the bus address 
       revised

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.50
Datum  : 30.09.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81, MPI/DB-Scan V1.01

  2.)

  3.) Included firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81, MPI/DP-Scan V1.01

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.49
Datum  : 09.09.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81, MPI/DB-Scan V1.00

  2.) MPI/DP-Scanner integriert

  3.)

  4.) Included firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81, MPI/DP-Scan V1.00

  5.) MPI/DP-Scanner included

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.48
Datum  : 21.07.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81

  2.) Fehler bei der Geräteauswahl behoben

  3.) 

  4.) Included firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, 
      MPI2/USB V2.81 

  5.) Error for device-selection revised

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.47
Datum  : 10.07.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, MPI2/USB V2.81

  2.) Fehler beim Backup/Restore behoben

  3.) Prüfung auf installierten USB-Treiber bei USB-Produkte integriert

  4.) Timeout für Suche per Netzwerk erhöht

  5.) Anzeige der bestehenden Konfiguration einer Backupdatei eines Geräts 
      integriert

  6.) Anzeige von Busfehlern: Doppelte Adressen, nicht existende 
      Bus-Parameter-Protokolle

  7.) Erkennung des RS485-Umsetzer-Modes beim Ansprechen des Gerätes

  8.) Hinweis an den Anwender bei der Netzsuche wenn Netzwerk-Karten im DHCP-Mode
      ohne IP-Adresse existieren

  9.) Nach einem fehlgeschlagenen Update wird automatisch nach dem Gerät 
      gesucht

  10.) Update-Rückfragen überarbeitet

  11.)

  12.) Included firmware: S7-LAN V2.60, MPI-LAN V2.85, S7-USB 1.33, MPI2/USB V2.81 

  13.) Fixed backup/restore error

  14.) USB-driver-check for USB products integrated

  15.) Network-search timeout increased

  16.) Display of the existing configuration of a backup file of a device 
       integrated

  17.) Display of bus errors: Duplicate addresses, non-existent 
       bus-parameter-protocols

  18.) Detection of the RS485-converter-mode when the device is activated

  19.) Note to the user when searching for a network if there are network-cards 
       in DHCP-mode without an IP-address

  20.) After an unsuccessful update, the device is automatically searched for

  21.) Update queries revised

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.46
Datum  : 18.03.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.59, MPI-LAN V2.84, S7-USB 1.32, MPI2/USB V2.80 

  2.) Fehler beim Setzen der Betriebsart (Profil) behoben

  3.) Konfig- und Statusdialog der Firmware-Version angepasst

  4.)

  5.) Included firmware: S7-LAN V2.59, MPI-LAN V2.84, S7-USB 1.32, MPI2/USB V2.80 

  6.) Problem/error fixed when setting the operation-mode (profile)

  7.) Config- and status-dialog adapted to the firmware version

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.45 !
Datum  : 25.02.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.58, MPI-LAN V2.83, S7-USB 1.31, MPI2/USB V2.79

  2.) 

  3.) Included firmware: S7-LAN V2.58, MPI-LAN V2.83, S7-USB 1.31, MPI2/USB V2.79

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.44 !
Datum  : 20.02.2020
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.58, MPI-LAN V2.83, S7-USB 1.30, MPI2/USB V2.78 

  2.) Darstellung des PG/PC-Dialogs überarbeitet

  3.) Backup/Restore-Funktion für neue Firmware angepasst

  4.) Neuer Konfig- und Statusdialog für die neue Firmware integriert, es wurde
      die Darstellung der WebAnsicht der Ethernet-Produkten angepasst

  5.) Verwendung der Busparameter für neue Firmware angepasst

  6.)

  7.) Included firmware: S7-LAN V2.58, MPI-LAN V2.83, S7-USB 1.30, MPI2/USB V2.78

  8.) Presentation of the PG/PC-dialog revised

  9.) Backup/Restore-function adapted for new firmware

  10.) New config and status dialog for the new firmware integrated, the display 
       of the web view of the Ethernet-products has been adjusted

  11.) Use of bus parameters adapted for new firmware

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.43
Datum  : 10.12.2019
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.57, MPI-LAN V2.82, S7-USB 1.29, 
      MPI2/USB V2.77 

  2.) Fehler beim Lesen des Gerätenamens von USB und seriellen Geräten behoben

  3.)

  4.) Included Firmware: S7-LAN V2.57, MPI-LAN V2.82, S7-USB 1.29, 
      MPI2/USB V2.77 

  5.) Failure reading of device-name of usb and serial devices solved

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.42
Datum  : 09.12.2019
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.56, MPI-LAN V2.81, S7-USB 1.28, 
      MPI2/USB V2.76 

  2.) Hinweis wegen möglichem Kommunikationsabbruch beim Notloader-Update 
      nicht anzeigen

  3.) Fehler behoben, wodurch die PPI-Boot-Meldung bei mehreren LAN-Geräten im 
      Netzwerk fälschlicherweise angezeigt wurde

  4.) Probleme bei der Suche von Seriellen und USB-Geräten behoben, welche den 
      Fehler 10 nach einem Update melden

  5.) Beschränkung der Anzahl an möglichen Netzwerkkarten aufgehoben

  6.) 

  7.) Included firmware: S7-LAN V2.56, MPI-LAN V2.81, S7-USB 1.28, 
      MPI2/USB V2.76 

  8.) Message for possible communication-abort for emergency-loader-update disabled

  9.) Error fixed of displaying PPI-Boot-Message for more LAN-devices in the 
      network, which was not correct

  10.) Problem for searching of serial or usb-devices, which displays Error 10
       after the update

  11.) Restriction of count of possible network-cards deleted

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.41
Datum  : 03.04.2019
==============================================================================

  1.) Enthaltene Firmware: S7-LAN V2.55, MPI-LAN V2.80, S7-USB 1.27, 
      MPI2/USB V2.75

  2.) Firmware-Update, Backup/Restore und andere Konfigurationsänderungen sind 
      nun für Ethernet-Geräte auch während laufender Kommunikation möglich

  3.) Problem dass Bootloader-Updates manchmal durchgeführt wurden obwohl nicht 
      nötig gelöst

  4.) Dialog für Suche und Geräteauswahl überarbeitet

  5.) WebSeite eines Ethernet-Gerätes kann durch Doppelklick auf Gerätebild oder
      Gerätetyp geöffnet werden

  6.) Im "PPI-Boot Aus"-Dialog war ein Ethernet-Gerät selektiert wenn es vorher
      in der Geräteübersicht deselektiert wurde

  7.) Automatische "Gerätesuche" bei Programmstart ist abschaltbar

  8.) Anzeige des Backup/Restore-Dialog überarbeitet

  9.) Fehler bei der direkten Suche nach einem LAN-Teilnehmer, wenn die IP-Adresse 
      über den VPN-Hinweis-Dialog eingegeben wurde, behoben

  10.) 

  11.) Included firmware: S7-LAN V2.55, MPI-LAN V2.80, S7-USB 1.27, 
      MPI2/USB V2.75

  12.) Firmware-update, Backup/Restore and other configuration-changes now possible
      for ethernet-devices while running communication

  13.) Problem solved: sometimes a Bootloader-update was done wether it was not
      neccessary

  14.) Dialog for Search and selection of devices revised

  15.) WebSite of a ethernet-device can be open directly now with a double-click 
      on the device-icon or type-field

  16.) In the dialog of "PPI-Boot Off" was an ethernet-device selected when this
      device was deselected before

  17.) Automatic "search for devices" after programm-start now deactivatable

  18.) Display of Backup/Restore-dialog revised

  19.) Problem solved for direct ip-search of an ethernet-device when this 
      ip-address was set with the VPN-note-dialog

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.40
Datum  : 13.02.2019
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.54 und MPI-LAN V2.79 integriert.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.39
Datum  : 22.01.2019
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.53, MPI-LAN V2.78 und TeleService V1.70 integriert.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.38 !
Datum  : 16.01.2019
==============================================================================

  1.) Installshield meldete bei Installation unter Win 10 (Version 10.0.17134.472)
      ein inkompatibles Betriebssystem. Dies wurde behoben.

  2.) Fehler beim Import des Adressbuchs behoben, es wurde eine zusätzliche Gruppe
      erzeugt.

  3.) Fehler im Adressbuch behoben, es konnte mehrfach das gleiche Gerät in das 
      Adressbuch hinzugefügt werden.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.37
Datum  : 08.01.2019
==============================================================================

  1.) Adressbuch für IP-Geräte im TIC integriert. Es können jetzt die Geräte in
      einem Adressbuch mit Zusatztext gespeichert werden. Das Adressbuch kann
      mittels Import/Export-Funktion auf andere PCs übertragen werden.

  2.) Auch S5-LAN++ können verwaltet werden. Dazu wird PLCVCom V2.81 benötigt.

  3.) Die Prüfung auf eventuell laufenden PLCVCOM wurde überarbeitet.

  4.) TIC_Startup kann außerhalb des Simatic-Manager direkt den 
      PG/PC-Schnittstellen-Dialog bzgl. dem zu verwendeten Interface-Produkt 
      setzen. 

  5.) Anwender-Unterstützung mit Hinweisen bei Problemsituationen verbessert.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.36
Datum  : 09.11.2018
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.52 und MPI-LAN V2.77 integriert.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.35
Datum  : 14.09.2018
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.51 und MPI-LAN V2.76 integriert.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.34
Datum  : 07.09.2018
==============================================================================

  1.) Enthält die Firmware-Versionen S7-LAN V2.50, MPI-LAN V2.75, S7-USB 1.26, 
      MPI2-Kabel / MPI-USB V2.74, MPI-Modem V2.28, TeleService V1.69.

  2.) Bedienbarkeit des Tools überarbeitet. So wird beim Start des Tools die 
      Suche nach möglichen Geräten gestartet, es kann bei der Manuellen Suche
      nur ein Produkt ausgewählt werden das am PC angeschlossen oder erreichbar 
      ist. Eine Manuelle Suche nach anderen Geräten geht nur über den aktivierbaren
      Experten-Modus.

  3.) Das losgelöste Tool "TIC_StartUp" zur Konfiguration eines angeschlossenen
      Gerätes wird jetzt ohne Anforderung von Admin-Rechten gestartet.

  4.) Bei der Initialisierung der Kommunikation wurden falsche Bus-Profile 
      übertragen.

  5.) Anzeige eines Hinweis-Fensters beim Auswählen eines Geräts, wenn dieses 
      nicht die aktuelle Firmware-Version hat.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.33
Datum  : 23.04.2018
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.49 und MPI-LAN V2.74 integriert

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.32
Datum  : 04.04.2018
==============================================================================

  1.) RAS-Verbindungen wurden vom TIC nicht gefunden und somit auch keine 
      LAN-Produkte dahinter.

  2.) Install-Shield erkannte keine reinen TIA-Installationen und installierte
      sich somit nicht in den PG/PC-Schnittstellen-Dialog.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.31
Datum  : 21.03.2018
==============================================================================

  1.) Gerätesuche nach dem Durchführen eines Updates überarbeitet, teilweise
      wurden gerade parametrierte Geräte nicht mehr gefunden.

  2.) Suche nach einem Kommunikationsabbruch mit RS232- oder USB-Geräten bleibt
      jetzt nicht mehr hängen.

  3.) Fehlerhafte Beschriftung des Suchen-Buttons, wenn keine Schnittstelle 
      zur Kommunikation gefunden wurde, behoben.

  4.) Einstellungs- und Diagnose-Dialog über "PG/PC-Schnittstelle einstellen" 
      sind nun vollständig in englischer Sprache verfügbar.

  5.) Rückfrage beim Ausführen von "PPI Boot Aus" integriert.

  6.) Funktion "PPI Boot Aus" für USB-Produkte nun wieder funktionsfähig.

  7.) Funktion "PPI Boot Aus" nun auch für LAN-Geräte verwendet werden.

  8.) USB-Geräte, die im PPI-Modus sind werden jetzt bei der Suche gefunden.

  9.) Buseinstellungen werden jetzt direkt nach dem Speichern im jeweiligen 
      Gerät übernommen.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.30
Datum  : 26.01.2018
==============================================================================

  1.) Firmware S7-LAN V2.47 und MPI-LAN V2.72 integriert

  2.) Konfiguration und Update von LAN-Geräten in anderem Subnetz ist nun möglich, 
      wenn eine Verbindung über einen Router oder VPN-Tunnel besteht

  3.) Suche von LAN-Geräten beschleunigt

  4.) Kleinere Rechtschreib- und Übersetzungsfehler korrigiert

  5.) Anzeige des Wartecursors beim Laden der Buseinstellungen integriert

  6.) Fehlerhafte Funktion der ESC-Taste im Backup/Restore-Dialog behoben

  7.) Fehlermeldungen beim Lesen oder Setzen der Konfiguration erweitert

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.29
Datum  : 17.03.2017
==============================================================================

  1.) Copyright geändert

  2.) interne Revision

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.28
Datum  : 22.12.2016
==============================================================================

  1.) Paneltransfer mit TIA V14 ab sofort wieder möglich

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.27
Datum  : 10.11.2016
==============================================================================

  1.) Anzeige der PPI Eigenschaften in der PG/PC-Schnittstelle korrigiert

  2.) S7LAN/MPILAN mit mehreren Netzwerkkarten unter XP wieder konfigurierbar

  3.) Anzeige der Geräte im IFC für unterschiedliche Auflösungen optimiert

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.26
Datum  : 02.06.2016
==============================================================================

  1.) Übertragungsprobleme mit älteren Panels behoben

  2.) Suche nach "Alle Geräte" im IFC bleibt nicht mehr hängen

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.25
Datum  : 12.05.2016
==============================================================================

  1.) Buszeiten für den Profibus sind jetzt einstellbar

  2.) Probleme beim Firmware-Transfer bei LAN-Geräte wurden behoben.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.24
Datum  : 22.04.2016
==============================================================================

  1.) Netzwerkkarten mit mehreren IP-Adressen können ab sofort verwendet werden

  2.) Firmware-Transfer bei LAN-Geräten wurde von UDP(Port:292) auf 
      TCP(Port:64738) umgestellt.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.23
Datum  : 09.03.2016
==============================================================================

  1.) Problem beim Setzen der Bus-Parameter mit USB-Produkten behoben

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.22
Datum  : 19.02.2016
==============================================================================

  1.) NCK-Reset und Serieninbetriebnahme an einer Sinumeric sind ab sofort 
      möglich

  2.) LAN-Geräte die nicht im selben Subnetz sind, werden zwar bei der Suche 
      angezeigt, es können aber über das Subnet hinweg keine Menüs aufrufen 
      werden. Stattdessen wird auf die LAN-Konfigurationsseite umgeleitet.

  3.) Suche nach möglichen Teilnehmer und Abrufen der Bus-Parameter beschleunigt.

  4.) Firmware-Update wurde überarbeitet.

  5.) USB-Geräte werden jetzt auch unter Win10 erkannt.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.21
Datum  : 13.01.2016
==============================================================================

  1.) Netzwerk/RFC-Kommunikation überarbeitet

  2.) GSM-Modemunterstützung für TeleService-Geräte überarbeitet

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.20
Datum  : 08.10.2015
==============================================================================

  1.) Neue Firmware-Versionen integriert. 
      Änderungen an NTP-Option und "Dauerhaft im Bus"-Funktion.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.19
Datum  : 21.09.2015
==============================================================================

  1.) Transfer auf Panel der 2nd-Generation überarbeitet und beschleunigt

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.18
Datum  : 29.05.2015
==============================================================================

  1.) Neue Firmwareversionen für S7-LAN, S7-USB, MPI-USB, MPI-LAN und MPI-II 
      integriert. Es wurden dabei Probleme im Kommunikationsaufbau mit 
      FM-Baugruppen behoben sowie die Option "Dauerhaft im Bus" überarbeitet.
      Achtung: Sobald Option aktiv, wird mit den eingestellten Busparametern 
      zum Bus verbunden!

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.17
Datum  : 21.05.2015
==============================================================================

  1.) Paneltransfer mit 2nd-Generation KTP-Panel behoben.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.16
Datum  : 15.04.2015
==============================================================================

  1.) Die Gerätekonfiguration (Name, Buskonfiguration und Netzwerkdetails) können
      jetzt je nach Produkt auf dem PC abgespeichert und geladen werden.

  2.) Anordnung der Buttons überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.15
Datum  : 07.04.2015
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabrisse bei LAN-Kommunikation blockierten den PC. Dieser
      war erst nach einem Neustart wieder bedienbar.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.14
Datum  : 25.02.2015
==============================================================================

  1.) Copyright geändert auf 2015

  2.) Installation von TIA V13 SP1 löschte bei Rechner-Neustart bei 32-Bit-Systemen 
      die Einträge des TIC-Treibers

  3.) TIC für S7-200 hatte ausgegraute Felder, man konnte keine Parametrierung 
      eingeben

  4.) Installation auch auf Systemen ohne Step7-Manager möglich

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.13
Datum  : 02.09.2014
==============================================================================

  1.) Installation setzt Automatik-Mode als Default

  2.) Fehler bei Erreichbare Teilnehmer-Suche behoben

  3.) Installation auf reinen ProDave-Systeme jetzt möglich

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.12
Datum  : 16.06.2014
==============================================================================

  1.) Installshield erweitert auf Win 8 und Win8.1

  2.) Blockade des USB-Treiber bei Kom.-Abbruch überarbeitet

  3.) Panel-Backup/-Restore mit ProSave und S7-LAN überarbeitet

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.11
Datum  : 17.03.2014
==============================================================================

  1.) Kommunikations-Probleme mit ProDave behoben

  2.) Probleme bei der Gerätesuche mit mehreren Netzwerkkarten behoben

  3.) Gerätesuche beschleunigt und kann ab sofort abgebrochen werden

  4.) Hinweistext in der PG/PC-Schnittstelle wurde überarbeitet

  5.) Install-Shield bzgl. Installation überarbeitet

  6.) In den Bus-Einstellungen kann jetzt "dauerhaft im Bus" gesetzt werden

  7.) In den Bus-Einstellungen wird jetzt zusätzlich die erkannte Bus-Baudrate
      angezeigt.

  8.) Kommunikationsabbruch bei offener Verbindung ohne Daten behoben

  9.) Problem bei der Parametrierung von TeleService-Geräten behoben

 10.) Hilfe bzgl. Not-Loader überarbeitet

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.10
Datum  : 10.02.2014
==============================================================================

  1.) Hängenbleiben des Programmierpakets nach einem Kommunikationsabbruch wurde
      behoben. Es wird jetzt der in der PG/PC-Schnittstelle eingestellte Timeout
      verwendet.

  2.) Updatevorgang überarbeitet

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.09
Datum  : 05.02.2014
==============================================================================

  1.) Updatevorgang überarbeitet

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.08
Datum  : 21.01.2014
==============================================================================

  1.) Kompatibilität zu LAN-Geräten mit älterer Firmware hergestellt

  2.) Geräte im NotLoader können jetzt gefunden und upgedatet werden.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.07
Datum  : 10.01.2014
==============================================================================

  1.) Bei der PPI-Programmierung konnten zwar 9600 Baud eingestellt werden, 
      aber es war keine Kommunikation möglich.

  2.) Kommunikation mit dem TIA-Portal überarbeitet (z. Bsp. Laden von 
      Comfort-Panels)

  3.) Probleme beim Firmware-Update behoben.

  4.) Installationsprobleme bei Win7 Professional 64-Bit behoben.

  5.) Hilfe wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.06
Datum  : 28.11.2013
==============================================================================

  1.) Parallelkommunikation bei USB-Produkten überarbeitet.

  2.) Probleme bei Sprachumschaltung im Interface-Konfigurator behoben

  3.) Sinamics CU240-2DP implementiert

  4.) Erreichbare Teilnehmer-Suche mit TIA bei passiven Teilnehmern überarbeitet.

  5.) Jedem Produkt kann im Interface-Konfigurator ein Name durch Doppelklick
      auf das Namenfeld gegeben werden.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.05
Datum  : 30.10.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit PCT-Software und IO-Baugruppen implementiert

  2.) Funktion mit WinCC in TIA-Portal unter 32-Bit Betriebssystemem integriert

  3.) Parallelkommunikation von Programmier-Tools überarbeitet

  4.) Direktes Eintragen eines Kommunikationsadapters überarbeitet

  5.) Update und Konfiguration auch Netzübergreifend möglich

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.04
Datum  : 09.10.2013
==============================================================================

  1.) Im Einstellungsdialog wurden teilweise falsche Überschriften und Inhalte 
      angezeigt.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.03
Datum  : 26.09.2013
==============================================================================

  1.) Anzeigeprobleme in der PG/PC-Schnittstelle behoben

  2.) Bei Geräteauswahl "USB" wird der komplette Datensatz geschrieben.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.02
Datum  : 25.09.2013
==============================================================================

  1.) Probleme mit der Registry während der Installation behoben

  2.) Resteinträge deinstallierter Direkttreiber-Installationen werden gelöscht

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.01
Datum  : 20.09.2013
==============================================================================

  1.) Anzeige von LAN-Geräte(n) im NotLoader in der Gerätesuche überarbeitet

  2.) WebSeite der Netzwerkteilnehmer über Parametrieren ab sofort aufrufbar

  3.) TIC_StartUp.exe zum Starten des Interface-Konfigurators auch ohne 
      PG/PC-Schnittstelle hinzugefügt. Somit ein gleichwertiger Ersatz für den
      S7-IFC.

==============================================================================
Produkt: TIC - Totally Integrated Communication
Version:  2.00
Datum  : 17.09.2013
==============================================================================

  1.) Integration von S7-IFC in TIC

  2.) Kommunikationsprotokolle überarbeitet

  3.) Einträge in PG/PC-Schnittstelle werden bei Aktualisierungen der Step7-Software
      nicht mehr gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.39
Datum  : 09.08.2013
==============================================================================

  1.) Paneltransfer ist ab sofort möglich

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.38
Datum  : 01.08.2013
==============================================================================

  1.) Parallelkommunikation im Treiber überarbeitet.

  2.) Installationen auf reinen WinCC-Runtime-PCs sind jetzt auch möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.37
Datum  : 04.07.2013
==============================================================================

  1.) Probleme bei Kommunikation mit S7-USB korrigiert und behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.36
Datum  : 02.07.2013
==============================================================================

  1.) Für diese Verbesserungen wird im jeweiligen USB-Produkt folgende 
      Firmwareversion voraus gesetzt:  S7-USB: V1.10 und MPI-USB/MPI-II: V2.58

  2.) Erreichbare-Teilnehmer-Suche in Starter-Software verbessert

  3.) Anzeige der festgestellten Busparameter bei Automatik-Mode im Diagnose-Menü
      integriert

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.35
Datum  : 14.06.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikation über USB führte bei neueren Baugruppen zu Kommunikations-Abbrüchen.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.34
Datum  : 10.06.2013
==============================================================================

  1.) Für diese Verbesserungen wird im jeweiligen USB-Produkt folgende 
      Firmwareversion voraus gesetzt:  S7-USB: V1.09 und MPI-USB/MPI-II: V2.57

  2.) USB-Kommunikation wurde komplett überarbeitet und verbessert.

  3.) CPU-Auslastung bei USB-Kommunikation wurde verringert.

  4.) Es können jetzt über USB mehrere Kanäle geöffnet werden.

  5.) Kommunikationsproblem mit S7-200 über USB behoben.

  6.) Fehleranzeige im Diagnosemenu überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.33
Datum  : 12.04.2013
==============================================================================

  1.) Meldung, wenn kein Siemens-Paket auf dem PC installiert ist, 
      integriert. Des weiteren auch auf mögliche Kombinationen mit Problemen 
      hingewiesen.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.32
Datum  : 22.03.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit VIPA-Steuerung 115 zusammen mit S7-LAN war ohne 
      Funktion. Es kam immer die Meldung "Bus gestört".

  2.) Menupunkt "Bus-Parameter des angeschlossenen Gerätes verwenden" wurde 
      im Einstellungsdialog in "Automatik-Mode" umbenannt. Für den Betrieb 
      muss auf dem angeschlossenen Bus das zyklische Versenden der 
      Bus-Parameter-Protokolle eingeschaltet sein!

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.31
Datum  : 18.02.2013
==============================================================================

  1.) Funktion mit TIA-Portal unter Win7 64-Bit integriert.

  2.) Installshield überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.30
Datum  : 04.02.2013
==============================================================================

  1.) Copyright auf 2013 geändert

  2.) Parallel-Kommunikation bei USB-Geräten von WinCC mit Step7 ist jetzt 
      möglich. Kommunikation selbst wurde überarbeitet.

  3.) Einstellung "MPI-Busparameter des angeschloßenen Gerätes verwenden" bei
      USB-Geräten war ohne Funktion.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.29
Datum  : 26.11.2012
==============================================================================

  1.) Im Einstellungsdialog wird jetzt der Anwender informiert, welche 
      Kommunikationen er mit dem virtuellen COM-Port-Treiber "PLCVCom" durchführen
      soll.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.28
Datum  : 02.11.2012
==============================================================================

  1.) Diese Version war nur kurzfristig verfügbar, da Kommunikationsfehler
      auftraten.

  2.) Das Install-Shield beinhaltet keine USB-Treiber mehr, diese sind auf der
      mitgelieferten Demo-CD enthalten.

  3.) Abbrüche bei SPS-/Pannel-Kommunikation behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.27
Datum  : 24.09.2012
==============================================================================

  1.) Projekttransfer in OP27 integriert.

  2.) Probleme beim Verbindungsaufbau mit LAN-Produkten behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.26
Datum  : 31.08.2012
==============================================================================

  1.) Probleme bei Installation aus virtuellen Laufwerken insbesondere bei Win7
      überarbeitet.

  2.) Direkttreiber belegte immer in der RFC1006-Verbindungsanzeige eines 
      LAN-Produktes eine Verbindung.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.25
Datum  : 24.08.2012
==============================================================================

  1.) Kommunikationen mit Rack-/Slot-Adressierung Überarbeitet

  2.) Routing-Kommunikation mit USB-Teilnehmern ab sofort möglich

  3.) Bei Kommunikation mit LAN-Produkten kann die IP-Adresse auf Zugehörigkeit
      zum Subnet überprüft werden.

  4.) Installationen aus temporären Ordnern wurden korrigiert. Es wurde im Betrieb
      eine fehlende Bitmap-Datei angemahnt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.24
Datum  : 12.03.2012
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit ProSave 9.x überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.23
Datum  : 29.02.2012
==============================================================================

  1.) Diagnose-Button in PG/PC-Schnittstelle für Windows7 64-Bit integriert.

  2.) Bei Windows7 64-Bit kann jetzt auch mit PPI gearbeitet werden.

  3.) Routing mit LAN-Produkten wurde überarbeitet (Panneltransfer, 
      SPS-Kommunikation).

  4.) Kommunikation mit AED-Profibus-Software wurde integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.22
Datum  : 07.02.2012
==============================================================================

  1.) Der Treiber ist jetzt auch für Windows7 64-Bit verwendbar.

  2.) LOG-Datei wird jetzt unter "%temp%\mpi_dp_ppi.log" abgespeichert.

  3.) PROFIBUS-Adresse setzen jetzt auch mit MPI-USB / S7-USB möglich. Dazu
      wird eine Firmwareversion für MPI-USB V2.53 und S7-USB V1.05 benötigt.

  4.) Fehlerhafte Anzeige der Teilnehmerliste mit USB-Direkttreiber behoben.

  5.) Funktion "Urlöschen" von SPS-Steuerungen überarbeitet.

  6.) Kommunikation über den USB-Direkttreiber überarbeitet.

  7.) Verbindungsaufbau zu einem passivem Antrieb mit dem Lan-Direkttreiber
      jetzt möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.21
Datum  : 25.08.2011
==============================================================================

  1.) Funktion "PROFIBUS-Adresse für Slavebaugruppe" vergeben für S7-/MPI-LAN 
      ist jetzt möglich.

  2.) Fehlermeldung bzgl. Zugriff auf Schlüssel der Registry behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.20
Datum  : 16.06.2010
==============================================================================

  1.) Routing-Funktion implementiert

  2.) Kommunikation mit Sinumerik implementiert.

  3.) Produkt S7-USB in Auswahlfenster eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.19
Datum  : 03.03.2010
==============================================================================

  1.) Verbindung SimoCom-Software und POSMO_A Antrieb überarbeitet.

  2.) Verbindung S7Technology-Software und MM440-Antrieb überarbeitet.

  3.) Baudrateneinstellung PPI187,5k korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.18
Datum  : 03.03.2009
==============================================================================

  1.) Das Übertragen größerer Bausteine funktionierte nicht bei CPUen mit 
      neueren BS (ab V4.0.7ff).

  2.) Zugriff auf Profibus DP mit Baudrate 1M5 war nicht möglich.

  3.) Kommunikation mit Prodave funktionierte nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.17
Datum  : 06.02.2009
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation über USB wurde überarbeitet, da teilweise die Kommunikation
      abgebrochen ist.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.16
Datum  : 27.01.2009
==============================================================================

  1.) Der Zugriff aus dem Projekt heraus auf eine CPU 414-3 mit einem MPI-USB-Kabel
      war nicht möglich.

  2.) Der Transfer mit WinCC flex 2008 HF3 in ein TP177B/MP277 wurde ausgeführt,
      jedoch nicht übernommen.

  3.) Installationsroutine: Deutsch/Englische Texte in Ressourcen übernommen.

  4.) Zugriff aus Projekt nicht OK; Station laden in PG funktionierte nicht mehr 
      in Vorabversion (Indexberechnung war nicht angepaßt).

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.15
Datum  : 16.01.2008
==============================================================================

  1.) USB-Treiberinstallation per CMD-Zeile deaktivierbar (für Demo-CD).

  2.) Profibus-Menu: 6MBaud und 12MBaud konnten zwar korrekt eingestellt werden 
      aber wenn man dann wieder in Maske rein ging, wurde der falsche Wert 
      angezeigt.

  3.) Es wird jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn die Busparameter nicht 
      stimmen.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.14
Datum  : 18.12.2008
==============================================================================

  1.) Das Laden eines TP177A funktionierte nicht mit WinCC flexible 2008.

  2.) Nach einer Änderung der CPU-Nummer in der Netz-Konfiguration und 
      anschließendem Übertragen hängt sich diese auf.

  3.) PG/PC-Station: Profibus mit Treiber verbunden, Baudrate 6/12 MBaud in 
      NetPro eingestellt, aber es wurde die falsche Baudrate in der PG/PC-Schnittstelle
      verwendet/angezeigt.

  4.) MPIUSB, 12MBaud in NetPro eingestellt, danach kam immer die Meldung "Hardware 
      nicht gefunden"

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.13
Datum  : 11.11.2008
==============================================================================

  1.) Textuelle Änderungen in der Installationsroutine durchgeführt.

  2.) Springen im Baustein_Status führte bei S7-LAN zu einer langsameren 
      Aktualisierung und Fehler/Abbrüche beim Stoppen.

  3.) Kommunikationsprobleme mit S7-400-CPUen gefunden und behoben.

  4.) Abfrage bei Erreichen der maximal möglichen Anzahl von Status Baustein 
      welcher laufende Status abgebrochen werden soll, hatte nicht funktioniert.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.12
Datum  : 01.10.2008
==============================================================================

  1.) MPI-USB Kabel nach einiger Zeit keine Kommunikation mehr

  2.) Das Laden von TP177B mit dem MPI-USB-Kabel funktionierte nicht.

  3.) WinCC flexible 2007 HF 4, Runtime funktionierte nicht.

  4.) Verbindungsabbrüche während einer aktiven Kommunikation führten dann zu
      Aufhängen des PCs, so daß dieser neu gestartet werden muß.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.11
Datum  : 02.09.2008
==============================================================================

  1.) Debugausgaben bzgl. Versionsnummer, Datum/Uhrzeit des Treibers, 
      USB-Treiberversion, Einstellungen S7-Version + Einstellungen.

  2.) Baugruppenzustand parallel zu "Zielsystem => Erreichbare Teilnahme" führte
      zu Abbruch der Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.10
Datum  : 22.08.2008
==============================================================================

  1.) Das Lesen der Systemdaten einer 312IFM bzw. Vergleichen des Programms 
      ONLINE/OFFLINE funktionerte nicht.

  2.) Aus Projekt heraus ONLINE (MPIUSB) gehen bzw. Bausteine konnten nicht 
      aus Projekt heraus übertragen werden oder AG Urlöschen funktionierte 
      nicht.

  3.) Bei der Installation der Version V1.09 blieben "Reste" in der Registry 
      übrig.

  4.) Kommunikation unter Step7 V5.4 SP4 (aktueller Service-Pack von Siemens)
      war nicht möglich.

  5.) Der erste Zugriff über ein MPI-USB oder MPI-II-kabel mit USB-Verbindung
      wurde beschleunigt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.09
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) Das Übertragen größerer Bausteine per MPI-USB funktionierte nicht korrekt.

  2.) Eintragsname unter "PG/PC-Schnittstelle" geändert 

  3.) Zugriff auf passive Baugruppen eingefügt

  4.) Routing korrigiert (S7SubnetzID)

  5.) SAP und Verbindungsverwaltung bei USB eingefügt

  6.) Nach dem Einfügen der PG/PC-Station in das Projekt, und Zugriff auf den MPI-Bus 
      mit dem MPI_DP_PPI Treiber wurden anschließend eine falsche Bus-Baudrate sowie
      die Masken des PPI-Treibers dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.08
Datum  : 04.07.2008
==============================================================================

  1.) In der Einstellungsmaske wurde der Button "..." neben der IP-Adresse 
      in "?" für die Suche nach möglichen Teilnehmern abgeändert.

  2.) Das Übertragen größerer Bausteine in eine S7-300/400 funktionierte
      nicht mehr.

  3.) Das Übertragen von Daten in eine S7-200 funktionierte nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.07
Datum  : 02.07.2008
==============================================================================

 1.) Routing funktioniert jetzt korrekt, es werden Slot und Racknummer nun 
     übertragen.

 2.) Transfer von BS in OP funktioniert jetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.06
Datum  : 04.06.2008
==============================================================================

  1.) Bei der Installation des USB-Treibers wird im Treiber gleich der Gerätetyp
      auf MPI-USB/-II eingestellt, ansonsten bleibt er bei S7/MPI-LAN.

  2.) Step7 V5.3ff und CPU312IFM: es konnten mit dem MPI-USB keine Bausteineliste
      angezeigt werden. Der Versuch wurde mit "Antwort auf Step7-Telegramm fehlt"
      abgebrochen.

  3.) Der Zugriff mit MPI-USB wurde beschleunigt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.05
Datum  : 02.06.2008
==============================================================================

  1.) Verwendete Protokollart ist erst beim ersten Zugriff (Daten senden) 
      möglich, Verbindungsaufbau mit Protokolleinstellung verschoben.

  2.) Beschreibung eingefügt (Text unterhalb Auswahl in PG/PC-Schnittstelle 
      einstellen).

  3.) "Info über" war Titelleiste falsch.

  4.) Für eine Kommunikation mit SEW, Movitrac wurden neue Protokolltypen 
      eingefügt.

  5.) "Sperren" der Konfiguration im S7LAN/USB einstellbar 

  6.) Abfrage, ob Gegenseitig aktiv (PLCVCom <=> MPI_DP_PPI-Treiber) wurde 
      für USB-Kabel implementiert.

  7.) Text "IP-Adresse" wird bei USB weg geschalten.

  8.) Es werden nur mögliche MPI/Profibus/PPI-Baudraten angezeigt.

  9.) Es war nicht möglich, über das MPI-USB auf den Profibus zu kommen.

  10.) MPIUSB-Kabel: Es konnten keine große Bausteine von S7-400-CPU gelesen/geschrieben
       werden.

  11.) Nachrichtentexte werden im Vordergrund angezeigt.

  12.) Routing wurde integriert.

  13.) Es können jetzt mehr als 1 Verbindung (maximal 8) genutzt werden.

  14.) Die Funktion "Zielsystem/Hardware diagnostizieren/Online Station öffnen"
       wird jetzt korrekt ausgeführt.

  15.) Es wird jetzt die korrekte Sprache bei Fehlermeldungen verwendet.

  16.) Fehler im USB-Treiber behoben. Er wirkte sich dadurch aus, daß der
       Rechner sehr langsam herunterlief.

  17.) Timeoutzeit (bei Empfang) korrigiert 

  18.) Bei der Installation des MPIUSB-Treiber war eine Endlosschleife
       vorhanden.

  19.) Das Laden eines Bedienterminal mit ProTool/WinCC flexible ist jetzt
       möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.04
Datum  : 21.04.2008
==============================================================================

  1.) Bei MPI-USB funktionierte "Zielsystem" => "Erreichbare Teilnehmer anzeigen"
      nach dem 2. Mal nicht mehr.

  2.) Bei Step7 V5.3 und folgende wurde teilweise kein Buchhalter bei USB-Kopplung
      angezeigt.

  3.) Beim Umstellen von LAN- auf USB-Kommunikation wurde der IP-Adressen-Dialog
      nicht ausgeblendet.

  4.) Die Komunikation über USB wurde überarbeitet und beschleunigt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.03
Datum  : 17.04.2008
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit Antrieben behoben.

  2.) Geschwindigkeit im Baustein-Status überarbeitet und gesteigert.

  3.) Bei "Zielsystem" => "Erreichbare Teilnehmer" wurden keine passive Teilnehmer
      angezeigt.

  4.) Auswahlknopf "Diagnose" freigeschaltet. Es wird hier eine Übersicht der
      vorhandenen Teilnehmer sowie die Parameter des angeschlossenen Busses 
      angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.02
Datum  : 20.03.2008
==============================================================================

  1.) Unter Windows 2000 konnte der Treiber installiert werden, aber bei dem
      Versuch die Einstellungen/Eigenschaften zu lesen wurde mit der 
      Fehlermeldung "Einsprungspunkt oder das Modul MPI_DP_PPI.DLL nicht 
      gefunden" abgebrochen.

  2.) Es wurden nur die Bus-Baudraten 3M, 6M und 12M an das angeschlossene 
      Produkt gesendet.

==============================================================================
Produkt: MPI_DP_PPI Treiber
Version:  1.01
Datum  : 15.03.2008
==============================================================================

  1.) Erste Auslieferversion

  2.) Bei der Installation des Treibers wird nach Rückfrage mit dem Anwender
      gegebenenfalls auch der USB-Treiber  mitinstalliert.